手册目录上一个下一个
设置

# 在纸盘1中装入纸张

下例介绍标准纸盘（纸盘1）的装纸步骤。

- 确保纸张叠放的高度不要超过纸盘内的限制标记。否则，可能会卡纸。

- 在纸盘中装入纸张后，请使用控制面板指定纸张类型和尺寸。

- 不要在同一纸盘中混合不同类型的纸张。

- 如果手送台打开，则在取出纸盘1前，请先将之关闭。

- 不要用力移动纸张侧导板。这样做可能损坏纸盘。

- 不要用力移动纸张末导板。这样做可能损坏纸盘。

- 插入纸盘时，确保它不倾斜。倾斜地插入可能损坏打印机。

- 卷曲纸张可能会导致卡纸，因此请在装入前做平整处理。

小心举起并拉动纸盘1，然后用两手将它拉出。

将纸盘放在平坦的表面上。

向下推金属板，直到其咔哒一声到位并锁定。

捏住纸张侧导板的卡子，并滑动它以匹配标准尺寸。

装入自定义尺寸纸张时，使纸张导板比实际纸张尺寸略宽。

捏住纸张前部末导板，并将它向内滑动以匹配标准尺寸。

装入自定义尺寸纸张时，使纸张导板比实际纸张尺寸略宽。

装入新纸叠，使打印面朝上。

请确保纸张叠放的高度不超过纸盘内的上限标记（上部线条）。

向内滑动导板，直到它们与纸张边缘对齐。

确保纸张叠放不高于纸张侧导板上的突出部分。

检查以确保纸张和纸张导板（侧导板以及前部末导板）之间没有间隙。

如果纸张和纸张前部末导板有间隙，则如下例所示，纸张可能无法正确送入。

用双手抓住纸盘，沿打印机机身的导轨滑动，然后将之直线推入。

为了避免卡纸，请确保纸盘牢固插入。

- 有关打印机支持的纸张类型的详细信息。请参见推荐纸张。

- 有关纸张设置的详细信息，请参见软件指南。

相关主题

装入Legal尺寸纸张
使用控制面板设置纸张尺寸
给纸盘1指定自定义尺寸的纸张
指定纸盘1和选购送纸单元的纸张类型。