手册目录上一个下一个
设置

# 调整纸盘校准

安装选购的进纸单元后，可根据需要对纸盘2进行校准调整。

通常情况下，无需进行校准调整，不过在某些情况下会有用。

按[菜单]键。

此时会出现菜单屏幕。

按[]或[]显示[Maintenance]，然后按[#输入]键。

按[]或[]显示[Registration]，然后按[#输入]键。

按[]或[]显示[Prt. Test Sheet]，然后按[#输入]键。

按[#输入]键打印测试页，以查看设置。

确认测试页上图像的位置，然后对校准值进行调整。

此设置用于对测试页的边距进行调整，使得各边距相等。

按[]或[]显示[Adjustment]，然后按[#输入]键。

按[]或[]选择要调整的参数，然后按[#输入]键。

按[]或[]设置校准值（毫米）。

增加该值可向正方向移动打印区域，而减少该值则可向负方向移动打印区域。

1. ：进纸方向

2. ：纵向调整

3. ：横向调整

4. ：打印区域

按[]或[]以1.0毫米的幅度增加或减少该值。

按[#输入]键。

显示屏即会返回校准菜单屏幕。

按[]或[]显示[Prt. Test Sheet]，然后按[#输入]键。

按[#输入]键打印测试页，以确认校准结果。

按[菜单]键返回初始屏幕。