手册目录上一个下一个
设置

# 更换维护套件包

| 更换转印单元时，请将主电源开关关闭，并等待至少30分钟，然后再进行更换。 更换定影单元时，请将主电源开关关闭，并等待至少30分钟，然后再进行更换。

| 打印机内部的温度可能很高。请勿接触标有“”的部件（高温表面）。

何时需更换维护套件包

如果控制面板上的警告指示灯点亮，而且显示屏上出现以下信息，则请更换定影单元转录辊：

“Replace Fusing Unit”

拉前盖开启杆，然后小心地用双手打开前盖。

抓住定影单元两侧的控制杆，将之小心拉出。

将旧定影单元放在平坦的表面上。

准备新的定影单元。

用两手食指托住新定影单元两端，并用拇指按下控制杆，然后小心地将该单元推入。

确保定影单元上的标记与控制杆上的标记对齐。

如果标记未对齐，则请降下控制杆，然后再次完全推入定影单元来将其对齐。

向外侧滑动前盖上的控制杆。

抓住转印单元的两端，然后将它抬起。

将定影单元放在平坦的表面上。

推压定影单元的右下部分。

抬起转录辊，将其取出。

抓住新的转录辊，按如下图所示将它与转录单元对齐。

抬起转录辊进行安装。

将转印单元放在前盖上。

将转印单元放在前盖上，并确保转印单元上的标记与前盖上的标记对齐。

然后，推动绿色PUSH（推）标记，直到转印单元咔哒一声到位。

用双手小心地关上前盖。