手册目录上一个下一个
设置

# PictBridge打印

按照以下步骤在本打印机上开始PictBridge打印。

- 如果用单页纸打印4页文件的方法打印大像素图像，会出现内存溢出错误。要防止内存溢出错误，请添加选购的内存。

- 发送数据时不要断开USB电缆。否则打印将失败。

检查打印机和数码照相机的电源均已打开。

在安装在打印机上的USB主机接口板和数码照相机之间连接一条USB电缆。

打印机上的就绪指示灯闪烁几秒，然后保持点亮。这表示打印机将数码照相机识别为PictBridge设备。

在数码照相机上选择要打印的图像，然后指定打印条件。

打印机接收到数码照相机的设置并开始打印。

- 由于打印条件是在数码照相机中指定，因此具体的参数取决于数码照相机。有关详细信息，请参见数码照相机附送的手册。

- 有些数码照相机需要一些进行手动PictBridge操作的设置。有关详细信息，请参见数码照相机附送的手册。

- 有些数码照相机需要关闭电源以进行手动PictBridge操作。有关详细信息，请参见数码照相机附送的手册。

- 有些数码照相机需要在连接到打印机时关闭电源。有关详细信息，请参见数码照相机附送的手册。

- 有关如何停止打印数据的详细信息，请参见取消打印作业。