手册目录上一个下一个
设置

# Windows

打印机通过USB电缆直接连接到计算机，但就绪指示灯不闪烁或亮起时，请用下列方法检查端口连接：

- 对于USB端口连接，应设置USB00 (n)*1端口。

*1 （n）代表连接的打印机数。

Windows 2000

单击[开始]，指向[设置]，然后单击[打印机]。

单击以选择打印机的图标。接下来，在[文件]菜单中，单击[属性]。

单击[端口]选项卡。

检查[打印到以下端口]框，以确认选择了正确的端口。

如果端口（例如LPT1）不正确，请重新安装驱动程序。

- 有关安装和端口设置的详情，请参见软件指南。

Windows XP Professional和Windows Server 2003/2003 R2

从任务栏上的[开始]进入[打印机和传真]窗口。

单击以选择打印机的图标。接下来，在[文件]菜单中，单击[属性]。

单击[端口]选项卡。

检查[打印到以下端口。]框，以确认选择了正确的端口。

如果端口（例如LPT1）不正确，请重新安装驱动程序。

- 有关安装和端口设置的详情，请参见软件指南。

Windows XP Home Edition

从任务栏上的[开始]进入[控制面板]窗口。

单击[打印机和其它硬件]。

单击[打印机和传真]。

单击以选择打印机的图标。接下来，在[文件]菜单中，单击[属性]。

单击[端口]选项卡。

检查[打印到以下端口。]框，以确认选择了正确的端口。

如果端口（例如LPT1）不正确，请重新安装驱动程序。

- 有关安装和端口设置的详情，请参见软件指南。

Windows Vista和Windows Server 2008

单击[开始]菜单上的[控制面板]，然后单击“硬件和声音”中的[打印机]。

单击以选择打印机的图标。接下来，在[文件]菜单中，单击[属性]。

单击[端口]选项卡。

检查[打印到以下端口。]框，以确认选择了正确的端口。

如果端口（例如LPT1）不正确，请重新安装驱动程序。

- 有关安装和端口设置的详情，请参见软件指南。