手册目录上一个下一个
设置

# 使用DHCP - 自动检测网络地址

- 在DHCP环境下使用本打印机时，请按此步骤选择[DHCP]。

- 选中[DHCP]时，无法对以下项目进行设置：

  - IP Address

  - Subnet Mask

  - Gateway Address

- 有关设定网络设置的信息，请向网络管理员咨询。

按[菜单]键。

按[]或[]键显示[Host Interface]，然后按[#输入]键。

`Menu: Host Interface`

按[]或[]键显示[Network Setup]，然后按[#输入]键。

`Host Interface: Network Setup`

按[]或[]键显示[DHCP]，然后按[#输入]键。

`Network Setup: DHCP`

按[]或[]键选择[On]，然后按[#输入]键。

`DHCP: On`

此时即会显示打印机检测到的地址。

按[菜单]键。

此时会显示初始屏幕。

打印配置页以确认所做的设置。

- 有关使用控制面板打印配置页的详细信息，请参见测试打印。