手册目录上一个下一个
设置

# PictBridge打印不工作时

本节说明PictBridge打印过程中所出现问题的可能原因和解决方法。

问题 | 原因 | 解决方法
--- | --- | ---
PictBridge不可用。 | USB连接或PictBridge设置有问题。 | 使用以下方法检查连接和设置： 断开USB电缆，然后重新连接。 确保启用了PictBridge设置。 断开USB电缆，然后关闭打印机。重新打开打印机。当打印机完全启动时重新连接USB电缆。
当连接了两个或两个以上数码照相机时，第二个及其之后的相机无法识别。 | 您连接了多个数码照相机。 | 请仅连接一个数码照相机。 不要连接多个照相机。
打印被禁用。 | 指定的数量超过了一次可以打印的最大数量。 | 一次可以打印的最大指定数量为999。将数量重新指定为999或更小的数目，然后重新尝试打印。
打印被禁用。 | 没有指定尺寸的纸张。 | 没有指定尺寸的纸张。 如果您必须使用非指定尺寸的纸张，请执行强制进纸。要取消打印，请执行作业取消。
打印被禁用。 | 打印机上不能打印该纸盘的纸张尺寸设置。 | 请选择打印机上可以打印的纸张尺寸设置。