手册目录上一个下一个
设置

# 主单元

配置

台式

打印方式

激光束扫描与电子照相打印

4印筒串联方法

首页打印速度

单色：13.5秒或更短（A4/8 1/2 × 11）

彩色：13.5秒或更短（A4/8 1/2×11）

- 如果打印机已空闲一小段时间，在开始打印第一页之前，可能有短暂的延迟。

打印速度

单色：每分钟最多25页（A4/8 1/2 × 11）

彩色：每分钟最多25页（A4/8 1/2×11）

打印速度因设置环境不同而异。

分辨率

600 ×600 dpi快速（1位）

600 ×600 dpi标准（2位）

600 ×600 dpi精细（4位）

纸张尺寸

请参见纸张和其它介质

纸张重量

请参见纸张和其它介质

介质类型

请参见纸张和其它介质

纸张输出容量

标准150页（80 g/m2、20磅）

纸张输入容量

标准纸盘 | 500页*1
手送台 | 100页*1
选购的送纸单元 | 500页*1

*1 纸张重量：80 g/m2（20磅胶膜纸）

电源

- 220-240 V，6 A或以上，50/60 Hz

- 120 V，11 A或更大、60 Hz

功耗

打印 | 1300 W或更低（电源关闭期间无功耗。）
节电 | 15 W或更低

预热时间

少于30秒(23°C, 71.6 F)*1

*1 无故障时。

尺寸

| 宽 | 深 | 高
--- | --- | --- | ---
仅打印机（不拉出纸盘） | 400 毫米（15.8英寸） | 480 毫米（18.9英寸） | 387 毫米（15.2英寸）

重量

大约28 kg（61.7磅，包括打印盒）

噪音排放 *1

声能等级

单色打印期间（仅主机） | 65 dB (A)或更低
彩色打印期间（仅主机） | 66 dB (A)或更低
待机期间（仅主机） | 40 dB (A)或更低
打印期间（整个系统） | 70 dB (A)或更低

声压水平*2

单色打印期间（仅主机） | 59 dB (A)或更低
彩色打印期间（仅主机） | 60 dB (A)或更低
待机期间（仅主机） | 34 dB (A)或更低
打印期间（整个系统） | 64 dB (A)或更低

*1：依据ISO7779测量的实际数值。

*2：测量时处于旁观者位置。

内存

标准128 MB，最多384 MB（安装内存单元选购件）

接口

- 以太网（10/100 Base-TX）

- USB2.0

  它需要支持USB 2.0的USB计算机端口和电缆。

- USB主机（1.1）

打印机语言

PJL、PCL 5c/6、PostScript Level 3、PictBridge

字体

PCL

41 Symbolset、35 Intellifonts、10 TrueType字体、1 bitmap字体。

PostScript 3

80种字体