手册目录上一个下一个
设置

# 机身表面：正视图

1. 上盖

   打开此盖以更换打印盒。

2. 控制面板

   包含打印机控制键和显示打印机状态的指示灯。

3. 前盖

   更换废粉瓶等或取出卡纸时，要打开此盖。

   拉右侧控制杆打开前盖。

4. 电源开关

   使用此开关打开或关闭电源。

5. 手送台

   可以装入最多100张普通纸。

6. 纸盘1

   可以装入最多500张普通纸。

7. 上盖开启杆

8. 标准纸盘

   输出纸张打印面朝下叠放在这里。

9. 标准纸盘拉杆

   使用此装置支持打印后卷曲的输出纸张。

   将朝向机器后部的一端按下，以便展开拉杆。

10. 阻止护栅（A4/Letter尺寸打印件）

    升起前护栅阻止A4/Letter尺寸的打印件滑落到机器后面。

11. 阻止护栅（Legal尺寸打印件）

    升起后护栅（将之沿箭头方向拉出）阻止Legal尺寸的打印件滑落到机后面。