手册目录上一个下一个
设置

# 更改Host Interface菜单

按照以下步骤更改Network Setup的设置。

按[菜单]键。

此时会出现菜单屏幕。

按[]或[]显示[Host Interface]，然后按[#输入]键。

按[]或[]显示[Network Setup]，然后按[#输入]键。

按[]或[]显示[DHCP]，然后按[#输入]键。

按[]或[]显示[On]或[Off]（具体取决于网络环境），然后按[#输入]键。

如果选择[On]，则请跳至步骤。

按[]或[]显示[IP Address]，然后按[#输入]键。

使用[]或[]键指定打印机的IP地址，然后按[#输入]键。

- 要前往下一字段，请按[#输入]键。

- 要返回上一字段，请按[退出]键。

设置子网掩码和网关地址。

按与设置IP地址相同的步骤设定各设置的值。

按[菜单]键返回初始屏幕。