手册目录上一个下一个
设置

# 设置以太网速度

可设置打印机将用于进行以太网通信的速度。若是常规使用，采用默认设置[Auto Select]即可，无需另做更改。此设置允许相连的两个接口自动决定通信的最佳速度。

路由器/网络集线器 | 打印机
[10Mbps Half D.] | [10Mbps Full D.] | [100Mbps Half D.] | [100Mbps Full D.] | [Auto Select]
10Mbps半双工 |  | - | - | - |
10Mbps全双工 | - |  | - | - | -
100Mbps半双工 | - | - |  | - |
100Mbps全双工 | - | - | - |  | -
自动协商（自动选择） |  | - |  | - |

- 如果所选以太网速度与网络的传输速度不匹配，则无法建立连接。

- 建议使用此功能。要使用此功能，请选择[Auto Select]。

按[菜单]键。

按[]或[]键显示[Host Interface]，然后按[#输入]键。

`Menu: Host Interface`

按[]或[]键显示[Network Setup]，然后按[#输入]键。

`Host Interface: Network Setup`

按[]或[]键显示[Ethernet Speed]，然后按[#输入]键。

`Network Setup: Ethernet Speed`

按[]或[]键选择以太网速度，然后按[#输入]键。

按[菜单]键。

此时会显示初始屏幕。

打印配置页以确认所做的设置。

- 有关使用控制面板打印配置页的详细信息，请参见测试打印。