手册目录上一个下一个
设置

# Host Interface菜单参数

本节介绍可在主机接口菜单上设置的各参数。

USB Timeout

用于指定打印机终止正通过USB接收的打印作业前等待的秒数。如果打印经常为来自其他端口的数据所中断，则请增加这一超时期限。

默认设置：60 seconds

- 15 seconds

- 60 seconds

- 300 seconds

Network Timeout

用于指定打印机终止正通过以太网接收的打印作业前等待的秒数。如果打印操作经常被来自其他端口的数据所中断，则可增加这一超时期限。

默认设置：60 seconds

- 15 seconds

- 60 seconds

- 300 seconds

Network Setup

用于进行网络相关的设置。

- DHCP

  用于选择是手动还是自动设置IPv4地址。

  默认设置：On

  - On

  - Off

  - 更改该设置后，请短暂关闭打印机电源，然后再开启电源。

- MAC Address

  用于检查MAC地址。

- IP Address

  用于指定IPv4地址。

  当[DHCP]设置为[On]时，无法更改IP地址。

  要更改网关地址，请将[DHCP]设置为[Off]。

  有关网络配置的信息，请与您的网络管理员联系。

  默认设置：192.0.0.192

- Subnet Mask

  用于指定子网掩码。

  当[DHCP]设置为[On]时，无法更改子网掩码。

  要更改网关地址，请将[DHCP]设置为[Off]。有关网络配置的信息，请与您的网络管理员联系。

  默认设置：255.255.255.0

- Gateway Address

  用于指定网关地址。

  当[DHCP]设置为[On]时，无法更改网关地址。

  要更改网关地址，请将[DHCP]设置为[Off]。

  有关网络配置的信息，请与您的网络管理员联系。

  默认设置：192.0.0.192

- Frame Type (NW)

  默认设置：Auto Select

  - Auto Select

  - Ethernet ll

  - Ethernet 802.2

  - Ethernet 802.3

  - Ethernet SNAP

- Active Protocol

  用于选择有效协议。

  - TCP/IP

    默认设置：Active

    Active, Not Active

  - NetWare

    默认设置：Active

    Active, Not Active

  - AppleTalk

    默认设置：Active

    Active, Not Active

- Ethernet Speed

  用于选择操作打印机的网络速度。

  默认设置：Auto Select

  - Auto Select

  - 10Mbps Half D.

  - 10Mbps Full D.

  - 100Mbps Half D.

  - 100Mbps Full D.

USB Speed

用于对USB主机接口进行设置。

默认设置：Auto Select

- Full Speed

- Auto Select

  - 更改该设置后，请短暂关闭打印机电源，然后再开启电源。