手册目录上一个下一个
设置

# 纸张类型

纸张类型 | 厚度（g/m2） | 双面 | 启用的送纸盘 | 注
--- | --- | --- | --- | ---
纸盘1 | 纸盘2 | 手送台
较薄的纸张 | 60-65 |  |  |  |  |
薄纸（66-74g/m2） | 66-74 |  |  |  |  |
普通纸1 | 75-90 |  |  |  |  | 默认
普通纸2 (91-105g/m2) | 91-105 |  |  |  |  | 一分钟可打印的纸张数大约是普通纸1的一半。
再生纸 | 75-90 |  |  |  |  | 如果纸张厚度不在指定范围内，则选择薄纸、普通纸2 (91-105 g/m2) 或厚纸。
颜色纸 | 75-90 |  |  |  |
印有图案的纸张 | 75-90 |  |  |  |
预打孔纸 | 75-90 |  |  |  |
厚纸1 (106-160g/m2) | 106-160 |  |  |  |  | 一分钟可打印的纸张数大约是普通纸1的一半。
厚纸2 (161-200g/m2) | 161-200 |  |  |  |  | 一分钟可打印的纸张数大约是普通纸1的0.4倍。 向手送台装入纸张时，纸张高度不可超过其上两个纸张上限标记中较低一个。
印有信头的信纸 | 75-90 |  |  |  |  | 不可打印厚度在指定范围以外的纸张。
胶膜纸 | 105-160 |  |  |  |  | 一分钟可打印的纸张数大约是普通纸1的一半。 如果纸张厚度不在指定范围内，则选择普通纸2 (91-105 g/m2)。
卡片纸 | 105-160 |  |  |  |  | 一分钟可打印的纸张数大约是普通纸1的一半。 不可打印厚度超过160g/m2的纸张。
标签纸 |  |  |  |  |  | 一分钟可打印的纸张数大约是普通纸1的一半。
信封 |  |  |  |  |  | 一分钟可打印的信封数大约是普通纸1的一半。 向手送台装入纸张时，纸张高度不可超过其上两个纸张上限标记中较低一个。 为了防止信封起皱，请在打印时转到[设定]选项卡，并为[方向]选择[旋转180度]。 如果打印出的信封起皱严重，则以相反的方向装入信封。同时，配置打印机驱动程序，从而将打印对象旋转180度。 将信封打印面朝下装入手送台。 装入开口在长边的信封时，请将信封盖边与左侧纸张导板对齐。如果信封盖已折叠封上，请将信封盖边缘与左侧纸张导板对齐。如果信封盖打开，请将信封盖打开后的尖端与左侧纸张导板对齐来放置信封。 要想为信封盖在短边的信封正确指定长度，请在测量时务必包括进打开的信封盖。 环境因素可降低信封的打印质量，无论是推荐的还是未推荐的信封都是如此。 扇动信封，并在装入前将它们的边缘对齐。 扇动信封时，确保它们未粘在一起。如果粘在一起，请将它们分开。 扇动信封时，确保信封盖未粘在一起。如果粘在一起，请将它们分开。 装入信封前，请将它们展平，以便它们的卷曲不超出下图所示的范围。 如果严重卷曲，请按照下图所示的那样用手指展平信封。 如果信封打印后严重卷曲，请向卷曲的相反方向弯曲信封，从而展平它们。 打印后，有时信封长边会起皱，未打印的面会出现碳粉污点。打印图像也可能会模糊不清。打印大面积黑色实心区域时，信封重叠可能导致条纹的产生。