手册目录上一个下一个
设置

# 打印机不打印

可能的原因 | 解决方案
--- | ---
电源是否打开？ | 确认电缆已牢固地插入电源插座和打印机中。 打开电源。
警告指示灯是否为红色？ | 如果是，请检查控制面板中的错误信息，然后采取相应措施。
是否装入了纸张？ | 将纸张装入纸盘或手送台中。 请参见装入纸张。
是否可以打印配置页？ | 如果无法打印配置页，则表示很可能出现打印机故障。请与您的经销商或服务代表联系。 有关使用控制面板打印配置页的详细信息，请参见测试打印。
接口电缆是否已牢固地连接到打印机和计算机上？ | 请牢固地连接接口电缆。如果有紧固器，请将它拧紧。
是否使用了正确的接口电缆？ | 用户应使用的接口电缆类型取决于其所用的计算机。务必使用正确的电缆。 如果电缆损坏或破损，应更换成新电缆。 请参见规格。
开始打印作业后就绪指示灯是否闪烁或亮起？ | 如果该指示灯不闪烁或未亮起，表示数据未被传送到打印机。 如果使用接口电缆将打印机连接到计算机 请检查端口连接设置是否正确。有关检查端口连接的详细信息，请参见打印机通过USB电缆直接连接到计算机时。 网络连接 请与网络管理员联系。

如果仍无法开始打印，请与您的经销商或服务代表联系。有关经销商或服务代表所在位置的信息，请咨询您购买打印机的商店。

相关主题

打印机通过USB电缆直接连接到计算机时