手册目录上一个下一个
设置

# 清洁摩擦垫和送纸辊

如果摩擦垫和送纸辊脏了，会发生多页送纸或卡纸。在这种情况下，请如下所述清洁摩擦垫和送纸辊：

| 移动机器之前，将电源线从墙壁电源插座上拔出。移动机器时，应小心以确保电源线不会在机器下受损。 不要用力拉出纸盘。否则，纸盘可能会跌落并导致人员受伤。 取出输入纸盘时，请勿将双手放入打印机内部。某些内部部件的温度可能很高，有烫伤危险。

- 请勿使用化学清洁剂或有机溶剂，如稀释剂或苯。

关闭电源开关。

从插座中拔掉插头。从打印机上取下所有电缆。

小心举起并拉动纸盘1，然后用两手将它拉出。

将纸盘放在平坦的表面上。纸盘中有纸张时，取出纸张。

用湿布擦拭摩擦垫。

用柔软的湿布擦拭送纸辊的橡胶部位。然后，用干布擦去水分。

向下推金属板，直到其咔哒一声到位并锁定。

沿导轨滑动纸盘1，并小心地将它径直推入打印机内。

将电源线插头牢固地插入墙壁插座。连接被取下的所有接口电缆。

打开电源开关。

- 如果清洁摩擦垫后发生卡纸或多页送纸，请与您的经销商或服务代表联系。

- 如果安装了选购的送纸单元，请以与清洁主摩擦垫相同的方法来清洁其摩擦垫。

- 按照同样的步骤清洁选购的送纸单元的送纸辊。