手册目录上一个下一个
设置

# 更换中间转印单元

| 断开电源插头之后，等待30分钟或更久再拆卸转印单元。

| 打印机内部的温度可能很高。请勿接触标有“”的部件（高温表面）。

何时需更换中间转印单元

如果控制面板上的警告指示灯点亮，而且显示屏上出现以下信息，则请更换中间转印单元：

“Replace Transfer Belt”

- 拆卸废粉瓶时，确保不要将它倾斜。

- 不要接触转印带。

拉右侧控制杆打开前盖。

向外侧滑动前盖上的控制杆。

抓住转印单元的两端，然后将它抬起。

抓住废粉瓶的中央部分，然后小心地将它水平拉出。

将废粉瓶部分地拉出，抓住瓶子，然后将它径直拉出。

为了防止废粉瓶接触中间转印单元，将其拉出时请勿抬起废粉瓶。

拧松中间转印单元两端的手拧螺丝。

抓住滑杆的手拧螺丝，然后拉中间转印单元，直到停住为止。

抓住中间转印单元两端的绿色部分。

注意不要接触转印带。

抓住两侧控制杆，将中间转印单元小心拉出。

打开装新中间转印单元的盒子并取下上盖。

取下遮盖物。然后，使用两侧的把手将新中间转印单元从盒中拿出，并注意不要接触转印带区域。

用一只手牢牢抓住转印单元的框子，并用另一只手将侧面护耳向外拉，然后向上取下附属物。

抓住新转印单元的两端，将之径直推入打印机机身。

拧紧中间转印单元两端的手拧螺丝。

拿掉转印带盖。

抓住废粉瓶的中央部分，然后小心地插入到打印机机身。

为了防止废粉瓶接触中间转印单元，将其插入时请勿抬起废粉瓶。

推入废粉瓶，直到其咔哒一声到位。

径直推入绿色部分。

将转印单元放在前盖上。

将转印单元放在前盖上，并确保转印单元上的标记与前盖上的标记对齐。

然后，推动绿色PUSH（推）标记，直到转印单元咔哒一声到位。

用双手小心地关上前盖。

- 在将废粉瓶从打印机中取出之前，请将纸张或其它材料铺在工作区域周围，以防碳粉弄脏工作区域。