手册目录上一个下一个
设置

# 显示“Remove Misfeed Internal Path”时

定影单元中发生卡纸时，会显示“Remove Misfeed Internal Path”。

打开前盖，取出卡住的纸张。

- 导板周围的环境温度较高，请在稍冷却之后检查卡住的纸张。

拉前盖开启杆，然后小心地用双手打开前盖。

放下蓝色的定影单元控制杆，然后小心地拉出卡住的纸张。

将纸张往下拉，以便取出。不要往上拉。

如果可在输出纸盘中看到卡纸，则请降下绿色定影单元控制杆，然后将卡纸拉出纸盘。

如果未找到卡纸，请拉下导板的绿色控制杆将导板打开。检查导板内部寻找卡住的纸张。

在检查导板内部卡纸情况后，请务必将其完全关上。

若尝试在导板仍打开时关闭前盖，则将导致这两个组件之一或都损坏。

用双手小心地关上前盖。

- 关闭前盖时，请用力推盖子的上部。关闭盖子后，请检查以确保已排除故障。