手册目录上一个下一个
设置

# 设定使用Netware时的网络设置

如果使用的是NetWare，则请选择NetWare的帧类型。

根据需要选择以下项目之一。

- Auto Select

- Ethernet II

- Ethernet 802.2

- Ethernet 802.3

- Ethernet SNAP

- 通常，使用默认设置 ([Auto Select])。首次选择[Auto Select]时，将会采用打印机侦测到的帧类型。网络可使用两个以上帧类型时，如果选择[Auto Select]，则打印机可能无法选择正确的帧类型。在此情况下，请选择相应的帧类型。

按[菜单]键。

按[]或[]键显示[Host Interface]，然后按[#输入]键。

`Menu: Host Interface`

按[]或[]键显示[Network Setup]，然后按[#输入]键。

`Host Interface: Network Setup`

按[]或[]键显示[Frame Type (NW)]，然后按[#输入]键。

`Network Setup: Frame Type (NW)`

按[]或[]键选择帧类型，然后按[#输入]键。

按[菜单]键。

此时会显示初始屏幕。

打印配置页以确认所做的设置。

- 有关使用控制面板打印配置页的详细信息，请参见测试打印。