手册目录上一个下一个
设置

# 打印机的安放位置

应认真选择打印机的位置，因为环境条件对其性能有很大影响。

| 随附的电源线仅可用于此设备。请勿用于其它设备。也可能导致火灾、电击或人员受伤。 使机器远离易燃液体、气体和烟雾剂。否则可能发生火灾或电击。 墙壁电源插座应安装在靠近机器并容易接触到的地方。 将机器连接到本手册上指定的电源，而不要使用任何其它电源。请将电源线直接连接到墙壁电源插座上，并且不要使用延长线。使用非本手册上指定的电源或延长线有导致电击或火灾的危险。 电源线破损、修改电源线、将电源线压在重物下、用力拉扯或猛烈弯折电源线均有导致电击和火灾的危险。

| 使机器远离潮湿和灰尘。否则可能发生火灾或电击。请勿将机器置于不稳定或倾斜的表面上。如果翻倒，可能导致人员受伤。 将机器放在具备最佳环境条件的地方。在推荐湿度和温度范围之外的环境中操作机器，可能导致电气火灾的危险。保持电源插座的四周清洁无尘埃。积尘可能导致电气火灾的危险。 请确保使用机器的房间通风良好并宽敞。在经常使用机器的情况下，良好的通风尤其重要。 由于机器噪音水平超过 63 dB (A)，不太适合办公环境，因此请将本机放于其他房间。 新近安装时，电气设备由于包含挥发性材料，将会向其周围环境释放废气。因此，在新设备安装后的前几天，请务必保证其所在房间的通风性良好。

安装所需空间

推荐（或最小）空间要求如下：

最佳环境条件

允许和推荐的温度和湿度范围如下：

- 白色区域：允许范围

- 灰色区域：推荐范围

- 在通风不良的封闭空间内长时间使用本机后，可能会察觉异味。为了保持工作场所舒适，我们建议保持良好通风。

要避免的环境

- 暴露在阳光直射或强烈光线下的地方

- 多尘的地方

- 有腐蚀性气体的地方

- 特别冷、热或湿的地方

- 靠近空调或增湿器的位置

- 靠近其它电子设备的位置

- 遭受频繁剧烈振动的位置

电源

将电源线连接到以下规格的电源上：

- 220-240V、50/60Hz、6A或更大

- 120V、60Hz、11A或更大