手册目录上一个下一个
设置

# 以太网配置

如果使用以太网电缆将打印机连接到网络，则需要根据网络环境在控制面板上进行必要的设置。

对于与IP地址相关的设置，可使用Web Image Monitor或Smart Organizing Monitor。

- 以下是可在[Host Interface]菜单上设定的设置及其默认值。

设置名称 | 值
--- | ---
DHCP | On
MAC Address | XX-XX-XX-XX-XX-XX
IP Address | 192.0.0.192
Subnet Mask | 255.255.255.0
Gateway Address | 192.0.0.192
Frame Type (NW) | Auto Select
Active Protocol | TCP/IP Active NetWare Active AppleTalk Active
Ethernet Speed | Auto Select

- 如果使用的是[DHCP]，则会自动设置IP地址、子网掩码和网关地址等。

- 每台打印机都有唯一的[MAC Address]值。

- 根据需要设置以太网速度。

按[菜单]键。

按[]或[]键显示[Host Interface]，然后按[#输入]键。

`Menu: Host Interface`

按[]或[]键显示[Network Setup]，然后按[#输入]键。

`Host Interface: Network Setup`

按[]或[]键显示[Active Protocol]，然后按[#输入]键。

`Network Setup: Active Protocol`

按[]或[]键显示[TCP/IP]，然后按[#输入]键。

`Active Protocol: TCP/IP`

此示例显示如何激活TCP/IP。

按[]或[]键显示[Active]，然后按[#输入]键。

`TCP/IP: Active`

按[退出]键，直至屏幕返回[Network Setup]菜单。

要指定IP地址。按[]或[]键显示[IP Address]，然后按[#输入]键。

`Network Setup: IP Address`

按[]或[]键输入地址。

按[]或[]键输入地址最左端的输入字段。

- 要前往下一字段，请按[#输入]键。

- 要返回上一字段，请按[退出]键。

完成设置所有字段的值后，按[#输入]键。

此时会显示[IP Address]菜单。

设置子网掩码和网关地址。按[]或[]键选择[Subnet Mask]或[Gateway Address]，然后按[#输入]键。

按与设置IP地址相同的步骤设定各设置的值。

完成所有设置后，按[菜单]键返回初始屏幕。

相关主题

使用DHCP - 自动检测网络地址
指定IP地址（非DHCP）
设定使用Netware时的网络设置
设置以太网速度