手册目录上一个下一个
设置

# 清洁对位辊和纸盘

使用标准纸之外的纸张时，周围的对位辊或纸盘可能沾染纸尘而变脏。

如果因纸尘而导致打印输出上出现斑点，则请擦拭纸盘和对位辊。

| 移动机器之前，将电源线从墙壁电源插座上拔出。移动机器时，应小心以确保电源线不会在机器下受损。 打印机内部的温度可能很高。请勿接触标有“”的部件（高温表面）。 不要用力拉出纸盘。否则，纸盘可能会跌落并导致人员受伤。 取出输入纸盘时，请勿将双手放入打印机内部。某些内部部件的温度可能很高，有烫伤危险。

- 请勿使用化学清洁剂或有机溶剂，如稀释剂或苯。

- 不要接触转印辊。

关闭电源开关。

从插座中拔掉插头。从打印机上取下所有电缆。

小心举起并拉动纸盘1，然后用两手将它拉出。

将纸盘放在平坦的表面上。纸盘中有纸张时，取出纸张。

用布擦拭纸盘内部。

向下推金属板，直到其咔哒一声到位并锁定。

沿导轨滑动纸盘1，并小心地将它径直推入打印机内。

拉前盖开启杆，然后小心地用双手打开前盖。

对位辊设置在如箭头所示的位置。

如果清除卡纸故障后打印纸变脏，请清洁对位辊。

请用布擦拭金属对位辊。

用双手小心地关上前盖。

将电源线插头牢固地插入墙壁插座。连接被取下的所有接口电缆。

打开电源开关。