手册目录上一个下一个
设置

# 如果网络打印机搜索失败

本节介绍当安装过程中网络打印机搜索失败时如何重新配置打印机设置。

使用控制面板检查打印机的IP地址设置，然后根据需要重新配置这些设置。

重新配置打印机IP地址

使用控制面板检查[IP Address]、[Subnet Mask]和[Gateway Address]设置，获取打印机的当前IP地址设置。根据需要对这些设置进行更改。有关详细信息，请参见更改Host Interface菜单。

重新配置端口设置

1. 在[开始]菜单中，打开[打印机]窗口。

2. 点击本打印机的图标。在[文件]菜单中，单击[属性]。

   此时将出现打印机属性。

3. 单击[端口]选项卡，然后单击[添加端口]。

4. 单击[标准TCP/IP端口]，然后单击[新端口...]。

   将出现添加标准TCP/IP打印机端口向导。

5. 单击[下一步>]。

6. 输入打印在测试页上的打印机IP地址，然后单击[下一步>]。

7. 单击[完成]。