手册目录上一个下一个
设置

# 指定IP地址（非DHCP）

使用以下步骤给打印机分配特定IP地址。仅在非DHCP网络中使用打印机或要防止打印机IP地址更改的情况下，才需进行此步骤。

在开始此步骤前，请确保知悉打印机将使用的IP地址、子网掩码和网关地址。

按[菜单]键。

按[]或[]键显示[Host Interface]，然后按[#输入]键。

`Menu: Host Interface`

按[]或[]键显示[Network Setup]，然后按[#输入]键。

`Host Interface: Network Setup`

按[]或[]键显示[DHCP]，然后按[#输入]键。

`Network Setup: DHCP`

按[]或[]键选择[Off]，然后按[#输入]键。

`DHCP: Off`

此时即会显示打印机检测到的地址。

按[]或[]键显示[IP Address]，然后按[#输入]键。

`Network Setup: IP Address`

按[]或[]键输入地址，然后按[#输入]键。

`IP Address: 0.0.0.0`

按[]或[]键输入地址最左端的输入字段。完成输入左端字段后，按[#输入]键，然后即可输入下一字段。完成所有字段输入后，按[#输入]键。

使用此方法分配子网掩码和网关地址。

按[菜单]键。

此时会显示初始屏幕。

打印配置页以确认所做的设置。

- 有关使用控制面板打印配置页的详细信息，请参见测试打印。