手册目录上一个下一个
设置

# 控制面板上的错误和状态信息

本节介绍控制面板中所显示信息的含义，以及显示特定信息时应采取的措施。

状态信息

信息 | 说明 | 建议操作
--- | --- | ---
Offline | 机器处于脱机状态。 | 要开始打印，请按控制面板上的[停止/开始]键，将机器切换至联机状态。
Processing... | 机器即会开始打印。 | 请稍等片刻。
Ready | 这是默认就绪信息。 | 机器已作好准备，可以打印了。 无需采取任何措施。
Resetting Job... | 机器正在重设打印作业。 | 等待直到显示屏上显示“就绪”。
Waiting... | 机器正在等待下一需打印的数据。 | 请稍等片刻。
Warming up... | 打印机正在预热或正在供应碳粉。 | 等待直到显示屏上显示“就绪”。

信息

信息 | 说明 | 建议操作
--- | --- | ---
Cannot collate | 计算机没有打印控制模块，或者作业不使用打印驱动程序。 | 将端口设置更改为通过USB或LPR端口进行打印。
Change Settings # 纸张尺寸 | 纸盘的纸张尺寸设定值与纸盘#（1、2和手送台）中的实际纸张尺寸不一样。 | 将所选尺寸的纸张装入纸盘，然后使用打印机驱动程序更改纸张的尺寸设置。
Change Settings # 纸张类型 | 纸盘的纸张类型设定值与纸盘#（1、2或手送台）中的实际纸张类型不一样。 | 将所选尺寸的纸张装入纸盘，然后使用控制面板更改纸张的尺寸设置。
Close Top/Front Cover | 上盖或前盖被打开。 | 打开然后关闭上盖或前盖。
Controller FW download failed | 不能下载控制器FW。 | 关闭主电源并再次打开，然后再次下载控制器FW。 如果仍无法下载，请与您的经销商或服务代表联系。
Hardware Problem DIMM | 控制器上的可选内存中出现异常。 | 关闭主电源，然后再次打开。 如果依旧发生错误，请与您的经销商或服务代表联系。
Irregular Toner | 所设碳粉不合规格。 | 请将其更换为合适的碳粉。
Load Paper # | 所示的纸盘#（1、2或手送台）中缺纸。 | 在所示的纸盘中装入纸张。 请参见装入纸张。
Load Paper: # or Stop/Start | 打印机检测发现实际纸张类型和尺寸与纸盘#（1、2或手送台）的尺寸设定值和纸张类型设定值不一样。 | 将正确纸张装入所示纸盘，或使用刻度盘或通过控制面板上的特殊纸张尺寸设置菜单更改纸张类型/尺寸。
Memory full Cannot print | 当FW内存不足无法保存打印页时，即会发生此错误。 | 请添加更多内存。
Misfeed recovery print failed | 由于内存不足，不能恢复打印数据。 | 重新打印。
Print Overrun | 不能处理打印数据。 | 从更高性能的计算机重新打印作业。
Paper Misfeed Duplex Unit | 双面单元中有卡纸。 | 取出卡住的纸张。 请参见取出卡住的纸张。
Remove Misfeed Internal Path | 定影单元中有卡纸。
Remove Misfeed Tray 1 | 纸盘1中有卡纸。
Remove Misfeed Tray 2 | 纸盘2中有卡纸。
Remove Misfeed Bypass Tray | 手送台中有卡纸。
Remove Misfeed Paper Exit | 出纸区域中有卡纸。
Replace (color) Print Cartridge | 打印机中没有碳粉。 | 更换所示的打印盒。 请参见更换打印盒。
Replace (color) Print Cartridge soon | 打印机中已几乎没有碳粉了。 | 准备新的打印盒。
Replace Fusing Unit | 需要更换定影单元。 | 换入新定影单元。 请参见更换维护套件包。
Replace Transfer Belt | 需要更换转印带。 | 换入新转印带。 请参见更换中间转印单元。
Replace Waste Toner | 需要更换废粉瓶。 | 换入新碳粉瓶。 请参见更换废粉瓶。
Reset (color) Print Cartridge | 所示的打印盒安装不正确或者没有安装。 | 正确安装所示的打印盒。
虽然打印盒安装正确，还是显示错误信息。 | 使用干燥的布，小心地擦拭打印盒表面上的接触面。
Reset Fusing Unit correctly | 没有定影单元，或定影单元安装不正确。 | 正确安装定影单元。
Reset Transfer Belt correctly | 没有转印带，或转印带安装不正确。 | 正确安装转印带。
Reset Tray # correctly | 所示的输入纸盘（1或2）安装不正确或者没有安装。 | 正确安装所示的输入纸盘。
Reset Waste Toner correctly | 没有废粉瓶，或者废粉瓶安装不正确。 | 正确安装废粉瓶。
SC XXX Power off on Call Service If error reoccurs | 打印机的控制器出现问题。 | 关闭主电源，然后再次打开。 打电话请服务人员修理。如果依旧发生错误，请与您的经销商或服务代表联系。
Toner Den.Sensor cleaning req. | 色彩校色失败。 | 清洁碳粉浓度传感器。 请参见清洁碳粉浓度传感器。