手册目录上一个下一个
设置

# 连接Memory Unit Type F 256MB（DDR-SDRAM模块）

| 安装内存单元之前，请关闭打印机的电源开关并拔出电源线。安装内存单元之后，请确保关闭内存单元盖，然后再将机器打开。请勿在关闭内存单元盖之前打开机器。

- 在接触内存单元之前，请通过接触金属物释放体内的静电。静电可能损坏内存单元。

- 请勿让内存单元遭受撞击。

关闭电源，然后拔下电源线。

取下内存盖。

使用硬币拧松固定内盖的螺钉。

确保如图所示安装内存单元。

若要安装推荐的内存，请将推荐内存的槽口与空槽位的突出部分对齐，然后小心地以某个角度插入模块。

将模块保持某个角度，将它压下，直到其咔哒一声就位。

连接内盖，然后拧紧螺丝。

连接内存盖。

安装选购件后，打印配置页以确认安装。

如果安装正确，则配置页上的“总内存”下将显示内存容量。

- 在使用新的内存单元之前，请在打印机驱动程序中进行设置。

- 如果内存单元安装不正确，请重复此步骤。如果重新安装之后仍不能正确安装，请与您的经销商或服务代表联系。

- 有关使用控制面板打印配置页的详细信息，请参见测试打印。