手册目录上一个下一个
设置

# 更换废粉瓶

| 请勿焚烧溢出或用过的废粉。碳粉尘屑暴露在明火下可能起火燃烧。 断开电源插头之后，等待30分钟或更久再拆卸转印单元。 请勿焚烧废粉或碳粉盒。碳粉尘屑暴露在明火下可能起火燃烧。请按照当地的规定废弃用过的碳粉容器。

| 打印机内部的温度可能很高。请勿接触标有“”的部件（高温表面）。 请将碳粉（包括尚未使用与已使用的）与碳粉盒放在儿童无法触及的地方。

何时更换废粉瓶

如果控制面板上的警告指示灯点亮，而且显示屏上出现以下信息，则请更换废粉瓶：

“Replace Waste Toner”

- 废粉瓶不能重复使用。

- 建议购买并存储额外的废粉瓶。

- 如果手送台打开，则在取出纸盘1前，请先将之关闭。

- 拆卸废粉瓶时，确保不要将它倾斜。

- 废粉瓶取出时请保持水平。

- 确保安装了转印单元。如果未安装转印单元，请在打开电源之前安装。

- 请遵守废粉瓶回收计划，藉此来收集并回收废粉瓶。

拉前盖开启杆，然后小心地用双手打开前盖。

向外侧滑动前盖上的两根控制杆。

抓住转印单元的两端，然后将它抬起。

抓住废粉瓶的中央部分，然后小心地将它水平拉出。

将废粉瓶部分地拉出，抓住瓶子，然后将它径直拉出。

为了防止废粉瓶接触中间转印单元，将其拉出时请勿抬起废粉瓶。

关闭瓶盖。

抓住新废粉瓶的中央部分，然后小心地将其部分地插入打印机机身。

保持瓶盖打开。

为了防止废粉瓶接触中间转印单元，将其插入时请勿抬起废粉瓶。

推入废粉瓶，直到其咔哒一声到位。

径直推入绿色部分。

将转印单元放在前盖上。

将转印单元放在前盖上，并确保转印单元上的标记与前盖上的标记对齐。

然后，推动绿色PUSH（推）标记，直到转印单元咔哒一声到位。

用双手小心地关上前盖。

- 在将废粉瓶从打印机中取出之前，请将纸张或其它材料铺在工作区域周围，以防碳粉弄脏工作区域。