手册目录上一个下一个
设置

# 拆箱

为了使本打印机在运输过程中免受碰撞和振动，采用了减震泡沫塑料包装，并用胶带固定。将本机运送到安装地点后，去掉这些保护性材料。

| 请勿焚烧废粉或碳粉盒。碳粉尘屑暴露在明火下可能起火燃烧。请按照当地的规定废弃用过的碳粉容器。 不要将碳粉、废弃的碳粉或碳粉盒放在有明火的地方。碳粉可能会点燃并导致灼伤或火灾。

| 请将碳粉（包括尚未使用与已使用的）与碳粉盒放在儿童无法触及的地方。 如吸入碳粉（包括尚未使用与已使用的），请用大量的清水漱口并转移到空气新鲜的埸所。如有需要请遵医嘱。 如碳粉（包括尚未使用与已使用的）不慎进入你的眼睛，请立即用大量的清水冲洗。如有需要请遵医嘱。 如误食碳粉（包括尚未使用与已使用的），请饮用大量的开水稀释。如有需要请遵医嘱。 移动打印机时，请使用两侧的内嵌把手。打印机一旦掉落，可能会损坏或造成人身伤害。 打开或关闭上盖时，请注意不要夹到手指。

- 撕下的胶带很脏。注意不要接触到手或衣服。

- 移动打印机时，将固定送纸盘和盖子的胶带放在适当的位置。

- 缓慢小心地放下机器，防止夹到手。

- 抬起打印机时，请勿抓住纸盘区域。

- 勿让纸夹、订书钉或其它小金属物掉进机器。

- 使未盖上的打印盒远离阳光直射。

- 请勿接触打印盒的光电导体。

去掉塑料袋。

抬打印机时，要两个人抓住打印机两侧的内嵌把手。

取下胶带。

拉动上盖开启杆以打开上盖。

取下保护胶带。

取出每个打印盒。

抓住打印盒的中央部分，小心地向上拉出。

取出黑色打印盒时，请务必将之放在平坦的表面上，并应同时去掉保护片。

抓住打印盒并从一端到另一端晃动五到六次。

检查以确保碳粉颜色和位置是对应的，然后小心地将打印盒垂直插入。

小心地用双手关上上盖。注意不要夹到手指。