| 主页 > 补充墨水 # 给墨舱补充墨水 当墨水警告信息出现在计算机的屏幕上且墨量低于墨舱底部20毫米时，需要给墨舱补充墨水。 您可以从计算机中监视近似墨量，并可从屏幕上查看补充墨水的指导。 当您需要补充墨水时，在状态监视窗口中单击如何按钮。 请按屏幕提示进行操作可补充墨水。 关于使用计算机补充墨水的详细信息，参见下面链接的部分。 参见使用EPSON Status Monitor 3(Windows) 注释：
插图是以如何补充黑色墨水为例来说明。但是，此指导也适用于所有颜色的墨水。
| 确保电源指示灯亮，但没有闪烁。
| 从打印机上解锁墨舱部件并将其平放。
注释：
不要拉动墨水管。
| 打开墨舱部件的盖，然后取下墨舱塞。
注释：
小心不要洒出任何墨水。 确保墨舱的颜色与您想补充墨水的颜色匹配。
| 拧下顶部盖，取下墨水瓶盖，取下瓶口上的封条，然后再盖上墨水瓶盖。
注释：
不要扔掉顶部盖。 在将墨水注入到墨舱后，如果在墨水瓶中还剩有墨水，使用顶部盖来封住墨水瓶盖。
| 将正确颜色的墨水注入到墨舱中直到墨水位于墨舱的上线处。
注释：
在将墨舱的墨水补充至上线后，如果在墨水瓶中还剩有墨水，请小心地盖上上部盖并将墨水瓶直立存放以便以后使用。
| 将小心地将墨舱塞盖好，然后关闭墨舱部件盖。
| 将墨舱部件挂到打印机上。
| 确认墨水瓶上标注的ID，然后按屏幕指导输入ID，这样完成了补充墨水的步骤。