| 主页 >故障排除 # 打印机不打印 所有指示灯熄灭 指示灯亮一下之后随即熄灭 只有电源指示灯亮 ## 所有指示灯熄灭 按下电源按钮确保打印机打开。 关闭打印机，并确保电线已牢固地插入。 确保电源插座工作正常，且不由墙壁开关或定时器控制。 回到顶部 ## 指示灯亮一下之后随即熄灭 打印机的电压可能与插座的额定电压不符。 关闭打印机并立即拔下电源插头。 检查打印机背部标签上的参数。 注意：
如果电压不匹配，请勿再插上打印机电源。应与经销商联系。
回到顶部 ## 只有电源指示灯亮 关闭打印机和计算机。 确保打印机的接口电缆已插牢。 如果使用USB接口，确保您的电缆符合USB 1.1或2.0标准。 如果通过USB集线器连接打印机和计算机，将打印机连接到距离计算机的第一层。 如果计算机仍然不能识别打印机驱动程序，不使用USB集线器直接将打印机连接到计算机上。 如果通过USB集线器连接打印机和计算机，确保计算机识别USB集线器设备。 关闭打印机和计算机，并断开打印机的接口电缆，然后打印操作测试页。 如果检查页打印正确，参见运行打印机操作检查 确保打印机驱动程序和您的应用程序已正确安装。 如果尝试打印大的图像，您的计算机可能没有足够的内存。 尝试减小图像的分辨率，或以较小的尺寸打印图像。 可能需要计算机中安装更多内存。 Windows用户可从Window假脱机中清除任何延误的打印作业。 参见取消打印 卸载打印机驱动程序，然后重新安装。 参见卸载打印机软件 回到顶部 |