| 主页 >安全 # 重要安全指导 安装打印机 选择打印机的安放位置 对于使用打印机 处理墨水 警告、注意和注释 请在使用本打印机前阅读本节中的全部指导。 另外，请务必遵照标注在打印机上的所有警告和提示。 ## 安装打印机 安装打印机时请遵守下面几点： 不要堵塞或盖住打印机机箱上的通风口。 仅使用打印机标签上标示的电源类型。 仅使用随打印机附带的电源线。不要使用其他设备的电源线，使用其他电源线可能会引起火灾和电击。 此打印机的电源线仅可用于此打印机。 用于其他设备可能会引起火灾和电击。 确保交流电源符合相关的当地安全标准。 避免使用与复印机或空调系统这些经常开关的设备在同一回路中的插座。 避免使用由墙壁开关或自动定时器控制的插座。 让您的整个计算机系统远离潜在的电磁干扰，例：如扬声器或无绳电话的基座。 不要使用损坏或绽裂的电源线。 如果使用附加电源线，确保附加电源线设备的总安培数不超过电源线的额定安培数。 另外，应确保插入墙壁插座的所有设备的总安培数不要超过墙壁插座的额定安培数。 不要试图自己维修打印机。 遇到下列情况时，应在断开打印机电源后与爱普生认证服务机构联系： 电源线或插头损坏；液体进入打印机；打印机摔落或机箱损坏；打印机不能正常运行或在性能上有明显变化。 当使用电缆将打印机连接到计算机或其他设备上时，确保将连接器连接到正确的接口上。 一个连接器仅对应一个正确的接口。 如果将连接器插入到错误的接口，可能会损坏通过电缆连接的设备。 如果插头损坏，请更换整套电线或与爱普生认证服务机构联系。 如果插头中内置有保险装置，确保使用正确容量的保险装置更换。 回到顶部 ## 选择打印机的安放位置 选择打印机的安放位置时请遵守以下几点： 请将打印机放在平整、稳定的平面上，该平面在各个方向都要超出打印机的底座。 如果将打印机放置在墙边，在打印机后侧与墙之间留下至少10厘米空间。 如果打印机倾斜或有一定的角度，就不能正常工作。 当保存或运输打印机时，请不要使其倾斜、侧立或倒置。 否则，墨水可能泄漏。 在打印机的前部留出足够的空间，以使打印纸充分退出。 避免放置在温度和湿度容易发生剧烈变化的地方。 另外，打印机要避免阳光直射、强光或热源。 避免放在容易沾染灰尘、导致电击和引起振动的地方。 在打印机周围留出足够空间以保证打印机能充分通风。 将打印机放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。 请勿将此产品放在低温或多尘的地方。 请妥善使用/保管此产品，以避免因使用/保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损伤。 回到顶部 ## 使用打印机 使用打印机时请遵守以下几点： 请勿将异物插入打印机机箱的插槽中。 注意不要将液体溅到打印机上。 当打印时不要将您的手伸到打印机的内部。 不要碰触打印机内部的白色扁平电缆和墨管。 不要对此产品或其周围使用内装有易燃性气体的气雾产品。 否则会引起火灾。 不要用手移动打印头，否则可能会损坏打印机。 始终应使用电源按钮关闭打印机。 当按下此按钮时，电源指示灯闪烁。 在电源指示灯停止闪烁前，不要拔下打印机电源线或断开到插座的电源。 在运输打印机之前，确保运输锁在解锁位置，打印头在初始位置（最右边）。 当墨量低于距离墨舱的底部20毫米时，请补充墨水。 在墨量低于20毫米时，再继续使用打印机可能会损坏打印机。 回到顶部 ## 处理墨水 当处理墨水时请遵守以下几点： 将墨水瓶和墨舱部件放置到儿童拿不到的地方。 不要让儿童喝墨水或玩墨水。 在取下封条后不要倾斜或摇晃墨水瓶。否则会引起泄漏。 当您处理墨舱、墨舱塞和打开墨水瓶或瓶盖时，小心不要触摸墨水。 如果墨水沾到了皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗。 如果墨水进入了眼睛，请立即用清水冲洗。 彻底冲洗后如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。 请勿折开或组装墨舱，墨舱部件和墨水管，否则您可能不能正常打印。 从较冷的存放点取出墨水瓶后，应在使用之前使其在室温下至少暖化3个小时。 请将墨水瓶存放在阴暗处。 在取下胶条后要存放或运输墨水瓶时，不要倾斜墨水瓶，不要让墨水瓶受到撞击或温度发生改变。 否则，如果墨水瓶上的帽没有盖紧时墨水可能泄漏。 当扭紧墨水瓶的帽时确保让墨水瓶直立，当您要运输墨水瓶时请检查墨水瓶以防止墨水泄漏。 回到顶部 ## 警告、注意和注释 在此手册用户指南中的警告、注意和注释具有下面意义。 警告
必须小心执行以免伤害人体。
注意
必须认真遵守以免损坏设备。
注释
包含重要信息和打印机操作的有用提示。
回到顶部 |