| 主页 >产品信息 # 打印机部件和控制面板功能 打印机部件 操作面板 ## 打印机部件
a. | 托纸架： 支撑装入进纸器中的打印纸。
b. | 进纸器： 托住打印纸并给打印送纸。
c. | 打印机盖： 盖住打印机的机械装置。 仅当清除夹纸时打开。
d. | 延伸出纸器： 托住退出的打印纸。
e. | 出纸器： 当位于打印纸位置时，托住退出的打印纸。 当位于CD/DVD位置时，托住CD/DVD支架并送入打印机进行打印。
f. | 前盖： 在只要打印就需打开。
g. | 导轨： 使进纸器中的打印纸保持笔直。 移动左导轨使其靠着打印纸的左边缘。
h. | 墨舱部件： 托住墨舱。 打印机打印时用于托住墨舱部件。
a. | USB接口： 连接计算机和打印机之间的USB电缆。
a. | 控制面板： 使用按钮和监视指示灯控制打印机。 有关详细信息，请参见下一节。
b. | 打印头： 将墨水喷到打印纸上。
c. | 墨舱： 装墨水。
d. | 墨水管： 从墨舱输送墨水到打印头。
e. | 运输锁： 运输时用于锁定墨水管。
回到顶部 ## 操作面板 ### 按钮
按钮 | 功能
电源 | 按下此按钮可打开和关闭打印机电源。
墨水 | 按下可将打印头返回至初始位置。 当墨水指示灯灭时，按住此按钮3秒钟清洗打印头。
打印纸 | 按下此按钮装入或退出打印纸。 在出现缺纸错误或多页进纸错误后按下此按钮，则可恢复打印。 在打印作业时按下此按钮取消打印。
### 指示灯
指示灯 | 描述
电源 | 打印机打开时此指示灯亮。 当打印机接收到数据、打印，补充墨水或清洗打印头时闪烁。
墨盒已到使用寿命 | 当一个或多个墨舱的墨量到达距离墨舱底部20毫米时亮。 当一个或多个墨舱中的墨水墨量低时闪烁。您可继续打印直到墨量到达距离墨舱底部20毫米。
缺纸 | 当打印机缺纸或CD/DVD支架插入不正确时亮。 当夹纸或CD/DVD支架卡住，或出纸器在不正确的位置时，指示灯闪烁。
有关错误状态指示灯的详细信息，参见下面链接的部分。 参见错误指示灯 回到顶部 |