| 主页 >维护打印机 # 清洗打印头 对于Windows使用打印头清洗应用工具 使用打印机按钮 如果发现打印的图像意外地模糊或丢失墨点，则可通过清洗打印头来解决这些问题，这样可保证喷嘴正常出墨。 您可以使用打印机驱动程序中的打印头清洗应用工具从计算机清洗打印头，也可以使用打印机的按钮从打印机进行清洗。 注释：
因为清洗打印头使用每个墨舱中的一些墨水，请仅在打印质量下降时（例如打印输出模糊、色彩不正确或丢失等）才清洗打印头。 首先使用喷嘴检查应用工具确认打印头是否需要清洗。 这样做可以节省墨水。 强力清洗会比标准打印头清洗耗费更多的墨水。 当墨舱中的墨量低时如果您执行强力清洗，打印质量可能不能完全改善。 如果在计算机屏幕上出现警告信息，您必须单击继续按钮，然后重复执行强力清洗，或给墨舱补充墨水，然后再次执行强力清洗。 参见给墨舱补充墨水 当墨量低时，您不能清洗打印头。 首先给墨舱中补充合适的墨水。 在清洗打印头之前，确保出纸器在打印纸位置（下面位置）。
## 对于Windows使用打印头清洗应用工具 请按下述步骤使用打印头清洗应用工具清洗打印头。
| 确保运输锁设置到解锁位置。
| 确保指示灯未指示错误，CD/DVD支架没有插入到打印机，且出纸器在打印纸位置。
| 右击任务栏上的打印机图标，然后选择打印头清洗。
如果打印机图标没有出现，参见下面链接的部分来添加图标。 从任务栏上的快捷图标
| 请按屏幕提示进行操作。
打印机执行清洗周期时电源指示灯闪烁。 注意：
切勿在电源指示灯闪烁时关闭打印机。 否则会损坏打印机。 在清洗打印头完成之前，不要插入CD/DVD支架。
注释：
在重复此步骤3次后如果打印质量仍然没有改善，从打印机驱动程序运行强力清洗。 然后再次运行喷嘴检查，如有必要，可重复打印头清洗工作。 如果打印质量仍然没有改善，请与爱普生认证服务机构联系。 要保持打印质量，我们推荐定期打印几页。
回到顶部 ## 使用打印机按钮 请按下述步骤使用打印机按钮清洗打印头。
| 确保运输锁设置到解锁位置。
| 确保指示灯未指示错误，CD/DVD支架没有插入到打印机，且出纸器在打印纸位置。
| 按住墨水按钮三秒钟。
打印机开始清洗打印头，并且电源指示灯开始闪烁。 注意：
切勿在电源指示灯闪烁时关闭打印机。 否则会损坏打印机。 在清洗打印头完成之前，不要插入CD/DVD支架。
| 当电源指示灯停止闪烁时，请打印喷嘴检查图案确认打印头是否已清洗干净。
检查打印头喷嘴 注释：
在重复此步骤3次后如果打印质量仍然没有改善，从打印机驱动程序运行强力清洗。 参见对于Windows使用打印头清洗应用工具 要保持打印质量，我们推荐定期打印几页。
回到顶部 |