| 主页 >产品信息 # 技术规格 打印纸 墨水瓶 机械部分 电气部分 环境 接口 ## 打印纸 注释：
在不同的国家/地区，可购买到的爱普生介质/打印纸种类会有所不同。因为制造商随时都有可能改变任何一种品牌或型号的介质/打印纸的质量，所以爱普生不能保证任何一种非爱普生品牌或型号的介质/打印纸的质量。 大批量购买介质/打印纸或大批量打印之前，请确保先做介质/打印纸的样品打印检测。 质量差的打印纸可能会降低打印质量并且会引起夹纸或其他问题。 如果遇到问题，请换用高质量的打印纸。 在正常条件下使用打印纸： 温度15～25 ℃(59～77°F) 湿度：40～60% RH
单页纸：
尺寸 | A4 210 × 297 毫米 102 × 152 毫米 (4 × 6 英寸) 127 × 138 毫米 (5 × 7 英寸) A6 105 × 148 毫米 A5 148 × 210 毫米 B5 182 × 257 毫米 89 × 127 毫米 (3.5 × 5 英寸) 127 × 203 毫米 (5 × 8 英寸) 203 × 254 毫米 (8 × 10 英寸) Letter 8 1/2 × 11 英寸 Legal 8 1/2 × 14 英寸
打印纸类型 | 普通纸或爱普生专用纸
厚度 (对于普通纸) | 0.08 ～ 0.11 毫米 (0.003 ～ 0.004 英寸)
重量 (对于普通纸) | 64 克/平方米 (17 磅) ～ 90 克/平方米 (24 磅)
信封：
尺寸 | 信封#10 4 1/8 × 9 1/2 英寸 信封DL 110 × 220 毫米 信封C6 114 × 162毫米
打印纸类型 | 普通纸
重量 | 75 克/平方米 (20 磅) ～ 90 克/平方米 (24 磅)
### 可打印区域 高亮部显示可打印区域。 单页纸：
通常 | 无边距
信封：
| 最小边距
介质类型 | 单页纸 | 信封
A | 3.0 毫米 (0.12 英寸) | 3.0 毫米 (0.12 英寸)
B | 3.0 毫米 (0.12 英寸) | 5.0 毫米 (0.20 英寸)
C | 3.0 毫米 (0.12 英寸) | 20 毫米 (0.78 英寸)
注释：
使用的打印纸类型不同打印质量不同，某些打印纸在顶部和底部区域的打印输出质量可能下降或这些区域可能被涂污。
CD/DVD:
12厘米CD/DVD | 8厘米CD/DVD
A | 18 毫米
B | 120 毫米
C | 80 毫米
注释：
如果在下面区域的盘面上打印，光盘或CD/DVD支架上可能会染上墨水。
内径中心区域 | 18～42 毫米
外径的周边区域 | 117 ～ 120 毫米 (12-厘米 CD/DVD), 77 ～ 80 毫米 (8-厘米CD/DVD)
回到顶部 ## 墨水瓶
颜色 | 黄色，黑色，淡青色，淡洋红色，洋红色，青色
爱普生原装补充墨水瓶的保存期限 | 为获得较佳的打印质量，在取下墨水瓶的封条后六个月内将墨水用完。
爱普生原装墨水补充装可打印的页数（爱普生原装墨水补充装的使用寿命） | 请参见爱普生（中国）有限公司网站上的最新信息。网址： http://www.epson.com.cn 。
温度 | 存放要求： -20～40℃(-4～104°F) 在40℃(104°F)时，可存放一个月 在-16℃(3.2°F)时， 墨水将凝固*；
*放置在25℃(77°F)下约3个小时，墨水即可解冻融化，可以使用。 注意：
爱普生推荐您使用爱普生原装正品墨水。因使用非爱普生原装正品墨水可能会造成机器故障、损伤，在此情况下的故障及损伤，在保修期内将不享受“三包”服务。 爱普生推荐阅读墨水瓶包装上关于日期的信息，并按之使用墨水瓶。
注释：
首次使用墨水时，其部分墨水将用于初始化安装。为了保证高质量的打印输出，机器中的打印头需被完全充墨。此墨舱中的一部分墨水将会被消耗于此一次性步骤，故此墨水瓶的可打印页数将低于爱普生(中国)有限公司网页上标称的打印页数。以后补充的爱普生原装墨水在正常使用时(需按照爱普生指定条件)，可以达到标称的打印页数。其它详细信息，请登陆爱普生（中国）有限公司网站：http://www.epson.com.cn。 因打印的图像、打印设置、打印纸类型、机器使用的频繁程度和温度的不同,墨水在用户实际使用时的打印输出页数会有所不同。为了保证高质量的打印输出,当计算机或机器出现“请补充墨水”提示时,虽然墨舱中可能还会有一部分剩余墨量，还请及时补充墨水。 当机器第一次使用墨舱中的墨水时，机器将执行初始化充墨程序，一部分墨水将被用于机器内部的供墨通道部件和打印头部件的填充。 为确保获取高质量的打印输出和保护打印头，当打印机指示补充墨水时，在墨舱中留有作为安全用的一定量墨量。 虽然墨水瓶中可能包含有再生原料，但不影响产品的功能或表现力。
回到顶部 ## 机械部分
走纸通道 | 进纸器,顶槽进纸
进纸器容量 | 约120页90克/平方米 (24 磅)的打印纸*
尺寸 | 存放 宽度： 537毫米（21.1 英寸） 深度： 289毫米（11.4 英寸） 高度： 188毫米（7.4 英寸）
打印 宽度： 537毫米（21.1 英寸） 深度： 571毫米（22.4 英寸） 高度： 289毫米（11.4 英寸）
重量 | 不包括电源线和CD/DVD支架，大约6.2公斤(13.7 磅)。
*对于Legal和用户自定义尺寸，一次装入一页。 回到顶部 ## 电气部分
| 220～240 伏机型
输入电压范围 | 198 ～ 264 伏
额定频率范围 | 50～60 赫兹
输入频率范围 | 49.5 ～ 60.5 赫兹
额定电流 | 0.3安
耗电量 | 打印模式消耗功率 | 约13 瓦(ISO/IEC24712 信函模式)
待机模式消耗功率 | 大约3.3瓦
睡眠模式消耗功率 | 大约1.2瓦
关闭模式消耗功率 | 大约0.3瓦
注释：
电压信息请检查打印机背面的标签。 请在不使用时，关闭产品电源，断开电源插头，产品消耗功率是零。
回到顶部 ## 环境
温度 | 操作： 10～35℃(50～95°F) 存放： -20～40℃(-4～104°F) 在40℃(104°F)时，可存放一个月
湿度 | 操作:* 20～80% RH 贮藏:*5～85% (相对)
*无凝露 回到顶部 ## 接口
高速USB(同时依赖于计算机的设备级别)
回到顶部 |