| 主页 >维护打印机 # 运输打印机 如果需要在一定距离运输打印机，按照下面描述仔细准备并重新包装。 使用原始的包装箱和包装材料，或合适打印机尺寸的相似包装箱。 注意：
当存放或运输此产品时，不要将其倾斜，不要将其垂直或颠倒放置。否则墨水可能泄漏。 在取下胶条后要存放或运输墨水瓶时，不要倾斜墨水瓶，不要让墨水瓶受到撞击或温度发生变化。 否则，即使是盖紧了墨水瓶的盖也可能发生泄漏。 请在扭紧墨水瓶盖的同时，确保让墨水瓶直立。当您要运输墨水瓶时要注意防止墨水泄漏。
| 插入打印机电源线并打开电源。 一直等到打印头返回到初始位置，然后关闭打印机盖。
| 关闭打印机并拔下电源线。
| 断开接口电缆。
| 取出进纸器中的所有打印纸。
| 打开打印机盖。 如下图所示，用胶带将打印头固定，然后合上打印机盖。
| 关闭前盖和托纸架。
| 将运输锁设置到锁定位置。
| 在打印机两侧装上保护材料。
| 将打印机和电源线重新装进原包装箱。
注释：
在运输过程中保持打印机水平。 在您移动打印机后，取下固定打印头的胶带，将运输锁设置到解锁位置。 如果发现打印质量下降，运行清洗操作或校准打印头。