| 主页 > 如何打印 # 打印照片 准备打印文件 适合无边距打印的打印纸 装入打印纸 从Epson Easy Photo Print打印 从其他应用程序打印 ## 准备打印文件 当您打印无边距照片时，部分的图像可能被裁切，因为此选项会可能会放大图像从而超出打印纸尺寸。 需要调整图像文件的尺寸适合打印纸尺寸。 如果应用程序中有边距设置，应确保在打印前将他们设为零。 回到顶部 ## 适合无边距打印的打印纸 如果您想无边距打印照片，请参考下面表格，因为不是所有的打印纸类型都适合无边距打印。
爱普生光泽照片纸 | A4, 102 × 152 毫米 (4 × 6 英寸), 13 × 18 毫米 (5 × 7 英寸)
爱普生超级光泽照片纸 | A4, 10 × 15 毫米 (4 × 6 英寸), 13 × 18 毫米 (5 × 7 英寸)
爱普生优质照片纸 | A4, 102 × 152 毫米 (4 × 6 英寸), 127 × 178 毫米 (5 × 7 英寸)
爱普生重磅粗面纸 | A4
爱普生高质量光泽照片纸 | A4, 102 × 152 毫米 (4 × 6 英寸), 127 × 178 毫米 (5 × 7 英寸), 16:9宽尺寸(102 × 181 毫米)
爱普生高质量亚光照片纸 | A4, 102 × 152 毫米 (4 × 6 英寸)
注释：
无边距打印比普通打印花费时间长。 打印纸不同打印质量不同，某些打印纸打印输出的顶部和底部区域的打印质量可能会下降，或者在上面未列出的介质上打印时该区域可能会污损。 在打印大量的作业之前先打印一页以检查打印质量。
回到顶部 ## 装入打印纸 有关装入打印纸的指导，请参考下面的链接部分。 装入打印纸 使用爱普生专用打印纸时，参考下面的链接部分。 使用专用打印纸 回到顶部 ## 从Epson Easy Photo Print打印 使用CD光盘所包含的Epson Easy Photo Print软件可以轻松快速地创建各种照片。如：无边距照片或带有边距或边框的照片。 Epson Easy Photo Print还可帮助您增强照片。 ### 启动Epson Easy Photo Print 有关启动Epson Easy Photo Print的详细指导参见下面链接的部分。 启动Epson Easy Photo Print 回到顶部 ## 从其他应用程序打印 ### 对于Windows的打印机设置 按照这些步骤调整打印机设置。
| 访问打印机设置。
对于Windows访问打印机驱动程序
| 单击主窗口标签，然后选择下面一个质量选项设置：
照片以更好的质量和速度打印照片 优质照片以更佳的打印质量打印照片
| 选择单页纸作为来源设置。
| 进行合适的介质类型设置。
选择正确的打印纸类型
| 如果您想打印无边距照片，选择无边距。
如果想控制超出打印纸边缘的图像量，单击页面版式标签，选择自动扩展作为放大的方法，然后调整扩展滑块。
| 进行合适的尺寸设置。
| 选择纵向（高）或横向（宽）来更改打印输出的方向。
| 单击确定关闭打印机设置窗口。
在完成上面的步骤之后，在打印整个作业之前打印一测试副本检测打印输出。 回到顶部 |