手册目录上一个下一个
设置

# 安装PostScript 3打印机驱动程序（Windows 2000）

- 要安装本打印机驱动程序，必须拥有一个具有管理打印机权限的帐户。请以“管理员”或“超级用户”组成员身份登录。

如果已经安装了打印机驱动程序，则将启用即插即用功能，并且会将连接到“USB”端口的打印机的图标添加到[打印机]窗口中。

如果没有安装打印机驱动程序，请按照打印机的即插即用说明从提供的光盘安装。

检查以确保打印机的电源开关已关闭。

使用USB电缆连接打印机和计算机。

牢固连接USB电缆。

重新打开打印机的电源开关。

将启用即插即用功能和出现[发现新硬件向导]对话框，并将自动安装USB Printing Support。

在[发现新硬件向导]对话框中，单击[搜索适合于我的设备的驱动程序（推荐）]，然后单击[下一步 >]。

选中[指定位置]复选框，然后单击[下一步 >]。

将光盘插入光盘驱动器中。

当自动运行启动时，单击[退出]。

指定打印机驱动程序源文件的存储位置。

如果光盘驱动器为D，则PostScript打印机驱动程序的源文件会存储在以下位置：

D:\DRIVERS\PS\XP_VISTA\（语言）\DISK1

检查打印机驱动程序的位置，然后单击[确定]。

单击[下一步 >]。

单击[完成]。

如果已经安装了打印机驱动程序，则将启用即插即用功能，并且会将连接到“USB001”端口的打印机的图标添加到[打印机]窗口中。

- 要禁用自动运行，请在将光盘插入驱动器时按住[Shift]键，直到计算机读取光盘完毕后再松开Shift键。

- “USB”之后的数字将因连接的打印机数量的不同而有所差异。

- 只有首次安装的打印机驱动程序才能使用USB端口。要为打印机安装更多驱动程序，请使用其它端口（例如LPT1）安装。安装后，请根据指定的USB端口更改端口设置。