手册目录上一个下一个
设置

# 向手送台中装入纸张

| 装入纸张时，请注意不要切到手。

下面介绍如何向手送台装入标准尺寸的纸张。

- 可使用打印机驱动程序或控制面板，设置装入纸张的尺寸和方向。请确保设置不发生冲突，否则可能会卡纸或影响打印质量。

- 使打印面朝下，沿着短边送纸方向装入纸张。

- 请在将纸叠装到纸盘上前先将纸张扇开，从而防止一次送入多张纸。

- 仅在控制面板上显示“Ready”时，才装入纸张。

抓住手送台中间部分，将之向怀内拉出。

打开手送台。

如果装入的是legal或更长尺寸的纸张，请拉出手送台延伸杆。

将两侧纸张导板向外滑出，然后将纸张打印面朝下装入，直到其停住为止。

将两侧纸张导板调整到纸张宽度。

- 两侧纸张导板上均有纸张上限标记。纸盘中可装入的最大纸张容量可为：对于普通纸1、普通纸2 (91 - 105 g/m2)、厚纸1 (106 - 160 g/m2) 或薄纸 (66 - 74 g/m2)，最高可到上部线条；而对于厚纸2 (161 - 200 g/m2) 或信封，最高则可到下部线条。

相关主题

装入信封
给手送台指定标准尺寸的纸张
给手送台指定自定义尺寸的纸张
指定手送台的纸张类型