手册目录上一个下一个
设置

# 发生卡纸时

如果发生卡纸，则控制面板上的警告指示灯将闪烁，并且控制面板上会显示以下信息：

“Remove Misfeed Internal Path”

“Remove Misfeed Tray 1”

“Remove Misfeed Tray 2”

“Remove Misfeed Bypass Tray”

“Paper Misfeed Duplex Unit”

“Remove Misfeed Paper Exit”

检查卡纸位置，并取出卡纸。

| 打印机内部的温度可能很高。请勿接触标有“”（高温表面）的部件。 本机的定影部分的温度可能很高。取出卡住的纸张时应小心。

- 卡住的纸张上可能覆盖有碳粉。注意不要使其沾到手上或衣服上。

- 卡住的纸张被取出后，上面的碳粉可能松动（定影不充分）。进行一些测试打印，直到不再出现污迹。

- 不要用力取出卡住的纸张，否则会撕碎纸张。如果碎片留在打印机中，会进一步导致卡纸并可能损坏打印机。

- 卡纸可导致页面丢失。检查打印作业是否有页面缺失，并重新打印任何未打印输出的页面。

1. Remove Misfeed Internal Path

   定影单元中有卡纸。

   请参见显示“Remove Misfeed Internal Path”时。

2. Remove Misfeed Tray 1

   纸盘1中有卡纸。

   请参见显示“Remove Misfeed Tray 1”时。

3. Remove Misfeed Tray 2

   纸盘2中有卡纸。

   请参见显示“Remove Misfeed Tray 2”时。

4. Paper Misfeed Duplex Unit

   双面单元中有卡纸。

   请参见显示“Paper Misfeed Duplex Unit”时。

5. Remove Misfeed Bypass Tray

   手送台中有卡纸。

   请参见显示“Remove Misfeed Bypass Tray”时。

6. Remove Misfeed Paper Exit

   定影单元中有卡纸。

   请参见显示“Remove Misfeed Paper Exit”时。

相关主题

显示“Remove Misfeed Internal Path”时
显示“Remove Misfeed Tray 1”时
显示“Remove Misfeed Tray 2”时
显示“Paper Misfeed Duplex Unit”时
显示“Remove Misfeed Bypass Tray”时
显示“Remove Misfeed Paper Exit”时