手册目录上一个下一个
设置

# 内部

1. 打印盒

   从打印机后部装入，顺序依次为青色（C）、品红色（M）、黄色（Y）和黑色（K）。

   如果控制面板上出现以下信息，则请更换打印盒：

   “Replace (Color) Print Cartridge”

2. 定影单元

   如果控制面板上出现以下信息，则请更换定影单元：

   “Replace Fusing Unit”

3. 中间转印单元

   如果控制面板上出现以下信息，则请更换中间转印单元：

   “Replace Transfer Belt”

4. 废粉瓶

   收集打印过程中废弃的碳粉。

   如果控制面板上出现以下信息，则请更换废粉瓶：

   “Replace Waste Toner”

5. 转录辊

   如果控制面板上出现以下信息，则请更换定影单元中的转录辊：

   “Replace Fusing Unit”

6. 转印单元

   更换废粉瓶或中间转印单元时，请取出此单元。

- 有关屏幕上显示的提示更换单元的详细信息，请参见控制面板上的错误和状态信息。