手册目录上一个下一个
设置

# System菜单参数

本节介绍可在系统菜单上设置的各参数。

Auto Continue

用于进行自动继续设置。设置为[On]时，若发生系统错误，则十秒钟后将会继续打印。

不过，即使设置为[On]，在发生某些错误时，当前作业也可能会被取消，而打印机会自动执行下一列队的作业。

默认设置：Off

- Off

- On

Copies

用于指定要打印的页数。

如果打印页数已由命令或打印机驱动程序指定，则会禁用此设置。

- 1 - 999

Sub Paper Size

可通过选择[Off]或[Auto]来启用副纸张尺寸。选择[自动]时，打印机会在未正确装入指定纸张的情况下使用备用纸张尺寸进行打印。选择[关]时，打印机将使用正确指定纸盘中任意尺寸的纸张进行打印。

此设置仅适用于使用A4或Letter尺寸纸张的作业。

默认设置：Off

- Off

- Auto

Duplex

用于指定是否在纸张双面打印。

默认设置：Off

- Off

- Short Edge Bind

- Long Edge Bind

Blank Pages

用于指定是否打印空白页。

当从打印机驱动程序启用了封页打印时，则即使选择[Do not print]，亦会插入封页。

默认设置：Print

- Print

- Do not print

Energy Saver 1

用于指定是否切换至低能耗待机模式。

低能耗待机模式可降低定影单元温度。

当打印机切换至低能耗待机模式时，控制面板上会显示信息，或控制面板指示灯与显示屏会熄灭。而以太网指示灯会保持点亮。

默认设置：Off

- On

- Off

Energy Saver 2

用于指定应用节能模式的分钟数。节能模式可降低电能消耗。

- E.Saver2 On/Off

  用于指定是否切换至节能模式。

  当打印机切换至节能模式时，指示灯和面板显示屏会熄灭；不过，以太网指示灯会保持点亮。

  默认设置：On

  - On

  - Off

- E. Saver2 Timer

  用于选择切换至节能模式所需的前置期。

  默认设置：15 minutes

  - 5 minutes

  - 15 minutes

  - 30 minutes

  - 60 minutes

B&W Page Detect

用于指定是否识别黑白图像。

即使已指定进行彩色打印，使用黑白识别功能时，也将在单色模式下打印所有单色页。

默认设置：On

- On

- Off

Auto Email Ntfy

用于指定是否在打印机发生错误时发送错误信息至预设的电子邮件地址。

默认设置：On

- On

- Off

- 更改该设置后，请短暂关闭打印机电源，然后再开启电源。

- 有关信息，请参见Web Image Monitor的帮助。

System Defaults

用于将各打印机设置恢复为出厂默认设置。

Print Error Pg.

用于指定是否在配置页上打印错误日志。

默认设置：Off

- On

- Off

Anti-Humidity

用于设置打印机在湿度很高的情况下也可保证打印质量。

默认设置：Off

- Off

- Mode 1

  如果打印件模糊不清，可选择此模式。

- Mode 2

  如果打印件卷曲和/或模糊不清，可选择此模式。请注意，如果选择此模式，则第一张打印件完成所需时间要比后续打印件长。

- Mode 3

  如果即使在[Mode 2]下打印，打印件仍旧卷曲和/或模糊不清，则可选择此模式。请注意，此模式下，打印第一张打印件的时间要比在[Mode 2]下更长。