手册目录上一个下一个
设置

# 通过电子邮件发送打印机状态通知

纸盘中碳粉用尽或出现卡纸时，向注册的地址发送电子邮件警告以告知打印机状态。

- 只有在网络环境下使用本打印机时，才可使用该功能。

- 收到电子邮件消息后可能会出现“网络钓鱼”警告，这取决于您的电子邮件应用程序。要防止收到来自特定发件人的电子邮件后出现“网络钓鱼”警告，必须将该发件人添加到电子邮件应用程序的排除列表中。关于如何执行此操作的详细信息，请参见电子邮件应用程序的帮助。

对于此通知，您可以指定电子邮件通知设置。

您会收到关于以下事件的通知：

- 服务呼叫

- 碳粉用尽

- 碳粉快用尽

- 废粉瓶已满

- 废粉瓶快满

- 卡纸

- 检测到打开的盖子

- 纸盘中纸张用尽

- 定影单元需尽快更换

- 转印带需尽快更换

- 转印带需立即更换

此外，还可以查看打印机信息，例如机器名称、序列号和计数器合计。

打开Web浏览器，然后在地址栏中输入“http://（打印机的地址）/”。

将会出现Web Image Monitor的首页。

单击[登录]。

将出现用于输入登录用户名和密码的窗口。

输入用户名和密码，然后单击[确定]。

有关登录用户名和密码的详细信息，请咨询您的网络管理员。

在菜单区域中，单击[配置页]。

单击[网络]。

此时将出现[网络]页。

将[自动电子邮件通知]设置为[开]。

进行必要的设置：

- SNMP设置列中的项目：配置SMTP服务器。检查邮件环境，然后指定必要项目。还可以为SMTP服务器执行邮件验证。

单击[确定]。

- 可使用Smart Organizing Monitor将[自动电子邮件通知]设置为[开]。

相关主题

邮件验证