手册目录上一个下一个
设置

# 更改纸张设置

在[纸张]页上，可以更改纸张尺寸以及其他纸张设置。

纸盘1

- 纸张尺寸

  指定纸盘1的纸张尺寸。

  A4, B5 JIS, A5, 8 1/2 x 14, 8 1/2 x 11, 7 1/4 x 10 1/2, 8 x 13, 8 1/2 x 13, 8 1/4 x 13, 自定义纸张尺寸

- 单位

  指定测量单位为“毫米”或“英寸”。

- 水平

  指定148到216毫米（5.83到8.50英寸）之间的横向宽度。

- 垂直

  指定210到356毫米（8.27到14.02英寸）之间的纵向长度。

- 纸张类型

  指定纸盘1的纸张类型。

  较薄的纸张, 薄纸, 普通纸1, 普通纸2, 再生纸, 颜色纸, 信头, 印有图案的纸张, 预打孔纸

纸盘2

- 纸张尺寸

  指定纸盘2的纸张尺寸。

  A4, 8 1/2 x 11

- 纸张类型

  指定纸盘2的纸张类型。

  较薄的纸张, 薄纸, 普通纸1, 普通纸2, 再生纸, 颜色纸, 信头, 印有图案的纸张, 预打孔纸

手送台

- 纸张尺寸

  指定手送台的纸张尺寸。

  A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 x 14, 8 1/2 x 11, 5 1/2 x 8 1/2, 7 1/4 x 10 1/2, 8 x 13, 8 1/2 x 13, 8 1/4 x 13, 4 1/8 x 9 1/2, 3 7/8 x 7 1/2, C5 Env, C6 Env, DL Env, 16K, 自定义纸张尺寸, 任何纸张尺寸

- 单位

  指定测量单位为“毫米”或“英寸”。

- 水平

  指定90到216毫米（3.54到8.50英寸）之间的横向宽度。

- 垂直

  指定148到900毫米（5.83到35.43英寸）之间的纵向长度。

- 纸张类型

  指定手送台的纸张类型。

  较薄的纸张, 薄纸, 普通纸1, 普通纸2, 再生纸, 颜色纸, 信头, 印有图案的纸张, 预打孔纸, 标签, 胶膜纸, 卡片纸, 厚纸1, 厚纸2, 信封, 任何纸张类型

纸盘优先顺序

打印作业未指定纸盘时，将使用此处选择的纸盘。

- 只有当可选的进纸单元连接到了打印机时才可以使用纸盘2。

- 仅PCL6和PostScript 3打印机驱动程序支持长于356毫米（14.02英寸）的自定义尺寸纸张。使用PCL6打印机驱动程序时，需要安装更多内存单元。根据打印数据不同，使用PostScript 3打印机驱动程序时，可能也需要安装更多内存单元。