手册目录上一个下一个
设置

# 使用 PostScript 3

使用PostScript 3驱动程序打印文件。

若在[打印]对话框中选择了[打印机功能]，则可以使用以下功能：

纸张类型

使用此功能选择纸张类型。

在[功能集]列表中选择[纸张类型]，然后在[媒体类型]列表中选择要用于打印的纸张类型。

双面

使用此功能在纸张的双面打印。在下拉菜单中，选择[版面]，然后在[双面]区域指定装订样式。此功能下，短边和长边装订均可用。

打印质量

使用此功能选择打印质量。

在[功能集]列表中选择[成像]，然后在[打印质量]列表中选择打印质量。

可以选择标准、高质量或最佳质量。

色彩配置文件

使用此功能可选择色彩配置文件样式。

在[功能集]列表中选择[成像]，然后在[色彩配置文件]列表中选择色彩配置文件样式。

可以选择关、纯色、演示或照相纸。

CMYK模拟配置文件

使用此功能可模拟打印墨水的色调。

在[功能集]列表中选择[成像]，然后在[CMYK模拟配置文件]列表中选择打印墨水标准。

可以选择Off（关）、US OffsetPrint（美国胶印墨水标准）、Euroscale（欧洲地区墨水标准）或PaletteColor（调色板墨水标准）。

黑色文本套印

使用此功能可指定是否用黑色套印其他颜色。

要启用黑色文本套印，请在[功能集]列表中选择[成像]。然后，将[黑色套印]设置为[开]。

抖动

使用此功能可指定着色模式。

在[功能集]列表中选择[抖动]，然后在[抖动]列表中选择着色模式。

可以选择自动、照片或文本。

彩色/黑白

使用此功能可指定是打印彩色文档还是黑白文档。

在[功能集]列表中选择[碳粉]，然后在[彩色/黑白]列表中选择碳粉颜色。

可以选择自动、彩色或黑白。

灰色再现

使用此功能可为文本和艺术线条选择黑色模式。

在[功能集]列表中选择[碳粉]，然后在[灰色再现]列表中选择黑色模式。

您可通过K或CMY+K选择黑色。

节省碳粉

使用此功能可在打印时减少碳粉量。

要减少碳粉消耗，请在[功能集]列表中选择[碳粉]。然后，将[节省碳粉]设置为[开]。

打印空白页

使用此功能可打印空白页。

要打印空白页，请在[功能集]列表中选择[碳粉]。然后，将[打印空白页]设置为[开]。

水印类型

使用此功能可选择水印风格。

在[功能集]列表中选择[水印文本]，然后在列表中选择水印类型。

可以选择轮廓、纯色或透明文本。

水印文本

使用此功能可选择水印文本。

在[功能集]列表中选择[水印文本]，然后在列表中选择水印文本。

可以选择以下文本：

- 机密

- 极密

- 副本

- 草稿

- 终稿

- 文件副本

- 校对

水印字体尺寸（磅）

使用此功能可选择水印字体尺寸。

在[功能集]列表中选择[水印文本]，然后在列表中选择水印字体尺寸。

水印字体样式

使用此功能可选择水印字体样式。

在[功能集]列表中选择[水印文本]，然后选择水印字体样式。

水印字体阴影

使用此功能可选择水印字体阴影。

在[功能集]列表中选择[水印文本]，然后在列表中选择水印字体阴影。

水印位置

使用此功能可选择水印位置。

在[功能集]列表中，选择[水印文本]。然后，在[水印位置（横向）]和[水印位置（纵向）]列表中，分别选择横向和纵向位置。

水印角度

使用此功能可选择水印角度。

在[功能集]列表中选择[水印位置]，然后在列表中选择水印角度。

水印

使用此功能可选择将水印打印在哪页上。

在[功能集]列表中选择[水印位置]，然后在[水印]列表中选择要将水印打印在哪页上。

可以选择关、仅首页或所有页。