手册目录上一个下一个
设置

# 指定手送台的纸张类型

通过选择要装入的纸张类型，可提高打印机的性能。有以下纸张类型可供选择：

- 较薄的纸张、薄纸（66 - 74 g/m2）、普通纸1、普通纸2（91 - 105 g/m2）、再生纸、颜色纸、印有图案的纸、预打孔纸、厚纸1（106 - 160 g/m2）、厚纸2（161-200 g/m2）印信头的信纸、胶膜纸、卡片纸、标签纸、信封等任何类型。

- 在手送台中装入标签、厚纸或信封时，请务必选择纸张类型。

- 使用打印机驱动程序选择的纸张类型将会覆盖使用控制面板所选择的。

按[菜单]键。

按[]或[]键显示[Paper Input]，然后按[#输入]键。

`Menu: Paper Input`

按[]或[]键显示[Paper Type]，然后按[#输入]键。

`Paper Input: Paper Type`

按[]或[]键显示[Bypass Tray]，然后按[#输入]键。

`Paper Type: Bypass Tray`

按[]或[]键选择纸张类型，然后按[#输入]键。

`Bypass Tray: Plain Paper 1`

按[菜单]键。

此时会显示初始屏幕。

- 不可在以下类型纸张的双面进行打印：

普通纸2 (91-105 g/m2)、厚纸2 (106-160 g/m2)、厚纸2 (161-200 g/m2)、胶膜纸、卡片纸、标签纸和信封