手册目录上一个下一个
设置

# 更换打印盒

| 请勿焚烧废粉或碳粉盒。碳粉尘屑暴露在明火下可能起火燃烧。请按照当地的规定废弃用过的碳粉容器。 不要将碳粉、废弃的碳粉或碳粉盒放在有明火的地方。碳粉可能会点燃并导致灼伤或火灾。

| 请将碳粉（包括尚未使用与已使用的）与碳粉盒放在儿童无法触及的地方。 如吸入碳粉（包括尚未使用与已使用的），请用大量的清水漱口并转移到空气新鲜的埸所。如有需要请遵医嘱。 取出卡住的纸张或更换碳粉时，应避免让碳粉附着到衣服或皮肤上。如果皮肤接触到碳粉，应用肥皂和水清洗该部位。 如果碳粉附着到衣服上，应用冷水清洗。热水会导致碳粉进入衣物纤维内，从而导致无法清除污点。 如碳粉（包括尚未使用与已使用的）不慎进入你的眼睛，请立即用大量的清水冲洗。如有需要请遵医嘱。 如误食碳粉（包括尚未使用与已使用的），请饮用大量的开水稀释。如有需要请遵医嘱。 打开或关闭上盖时，请注意不要夹到手指。

- 应将打印盒存放于阴凉处。

- 实际的可打印数量将视图像容量和密度、一次要打印的页数、纸张类型和纸张尺寸以及环境条件（如温度和湿度）的不同而有所变化。碳粉质量随着时间推移而变差。可能需要提前更换打印盒。因此，我们建议始终准备好新的打印盒。

- 为了获得良好的打印质量，供应商建议使用来自供应商的原装碳粉。

- 对于因未使用办公产品供应商提供的原装部件而造成的损害或费用，供应商概不负责。

何时更换打印盒

如果控制面板上的警告指示灯点亮，而且显示屏上出现以下信息，则请更换打印盒：

“Replace (Color) Print Cartridge”

- 如果青色、品红色或黄色碳粉已用完，可使用黑色碳粉以黑白模式进行打印。使用打印机驱动程序，将颜色模式设置更改为黑白。

- 如果黑色碳粉用完，则只有在更换了黑色打印盒之后，才能以黑白或彩色模式打印。

- 勿让纸夹、订书钉或其它小金属物掉进机器。

- 请勿在无盖的情况下将打印盒长时间暴露在阳光下。

- 请勿接触打印盒的光电导体单元。

- 拆卸打印盒时，请注意不要接触上盖下面的激光扫描单元（下图中的白色区域）。

拉动上盖开启杆以打开上盖。

从后部开始，打印盒安装后的摆放顺序依次为青色（C）、品红色（M）、黄色（Y）和黑色（K）。

抓住打印盒的中央部分，小心地向上拉出。

- 请勿晃动取出的打印盒。剩余碳粉可能泄漏。

- 将旧打印盒放在纸张或其它介质上，以免弄脏工作空间。

- 每个打印盒上都标有颜色。

从箱中取出新打印盒，然后将它从塑料袋中取出。

抓住打印盒并从一端到另一端晃动五到六次。

摇匀瓶中的碳粉可以提高打印质量。

去掉打印盒上的盖子。

检查以确保碳粉颜色和位置是对应的，然后小心地将打印盒垂直插入。

小心地用双手关上上盖。注意不要夹到手指。

等待碳粉装入。

为了避免发生故障，当显示屏上显示“Loading Toner...”时，请不要关闭电源。

将步骤5中拆下的盖放在旧打印盒上。然后，将旧打印盒放进袋中，再将它放进箱中。

- 为了回收和环境保护目的，请确保用保护盖盖住旧打印盒。

- 请遵守打印盒回收计划，藉此来收集并处理用过的打印盒。有关详细信息，请咨询您的经销商或服务代表。