手册目录上一个下一个
设置

# 安装PCL打印机驱动程序

- 要安装本打印机驱动程序，必须拥有一个具有管理打印机权限的帐户。为此，请以“管理员”或“超级用户”组成员身份登录。

关闭除本手册外的所有应用程序。

检查以确保下列情况：

- 打印机USB电缆的连接已经断开

- 打印机的主电源开关已经关闭

将光盘插入光盘驱动器中。

安装程序将会启动。

选择界面语言，然后单击[确定]。

单击[PCL 6 打印机驱动程序]或[PCL 5c打印机驱动程序]。

出现软件许可协议。

阅读协议后，单击[我接受此协议。]，然后单击[下一步 >]。

在[安装打印机驱动程序的方法]对话框中，取消选中[搜索网络打印机。]复选框，选中[用USB电缆连接打印机。]复选框，然后单击[下一步 >]。

将出现一条消息，要求您检查以确保没有连接USB电缆，并且关闭了打印机的主电源开关。

检查USB电缆和打印机的状态，然后单击[下一步 >]。

出现[<自动检测USB端口>]对话框时，请使用USB电缆将本打印机连接到计算机上，然后打开打印机的主电源开关。

自动检测即会开始。

要取消自动检测，请单击[停止自动检测]。

出现要求您将本打印机用作默认打印机的对话框时，请单击任意一个键。

当出现一条消息通知您安装已成功完成时，请单击[完成]。

- 在Windows Vista环境下，根据安全设置，插入光盘后可能会出现[用户帐户控制]对话框。如果出现这种情况，请单击[允许]。

- 如果已经安装了打印机驱动程序，则会启用即插即用功能，并且连接到USB端口的打印机将自动出现在[打印机]窗口中。

- 即插即用功能在首次使用USB时开始启用。然后会根据操作系统显示[发现新硬件]、[设备驱动程序向导]或[添加新硬件向导]对话框。

- 要禁用自动运行，请在将光盘插入驱动器时按住[Shift]键，直到计算机读取光盘完毕后再松开Shift键。

- “USB”之后的数字将因连接的打印机数量的不同而有所差异。

- 如果打印机连接失败，就会出现一条消息。请检查以确保USB电缆已连接，并且打印机主电源开关已打开，然后单击[再试]。

- 只有首次安装的打印机驱动程序才能使用USB端口。要为打印机安装更多驱动程序，请使用其它端口（例如LPT1）安装。安装后，请根据指定的USB端口更改端口设置。