手册目录上一个下一个
设置

# 安装PostScript 3打印机驱动程序

- 安装PostScript 3打印机驱动程序之前，请先获取打印机的IP地址设置。有关详细信息，请参见更改Host Interface菜单。

- 要安装本打印机驱动程序，必须拥有一个具有管理打印机权限的帐户。请以“管理员”或“超级用户”组成员身份登录。

关闭除本手册外的所有应用程序。

将光盘插入光盘驱动器中。

安装程序将会启动。

选择界面语言，然后单击[确定]。

默认界面语言为英语。

单击[PostScript 3 打印机驱动程序]。

将启动添加打印机向导。

单击[下一步 >]。

单击[本地打印机]，然后单击[下一步 >]。

在Windows Vista环境下，单击[添加本地打印机]。

单击[创建新端口]。

在下拉菜单中，选择[标准TCP/IP端口]，然后单击[下一步 >]。

将出现[添加标准TCP/IP打印机端口向导]对话框。

单击[下一步 >]。

在[端口名称]框中输入打印机的IP地址，然后单击[下一步 >]。

在此输入的IP地址是在配置页上检查过的地址。

在Windows Vista环境中，在出现的对话框内进行下列设置，然后单击[下一步 >]。

1. 在[设备类型]列表中选择一个项目。

   可以选择[自动检测]、[TCP/IP设备]或[Web服务设备]。

2. 在[主机名或IP地址：]框中输入IP地址。

3. 如有必要，在[端口名称]框中输入端口名称。

单击[完成]。

检查以确保选中了您要安装其驱动程序的本打印机的名称，然后单击[下一步 >]。

如果需要，可更改打印机的名称，然后单击[下一步 >]。

选中[是]复选框将打印机配置为默认打印机。

指定是否要共享本打印机，然后单击[下一步 >]。

指定是否要打印测试页，然后单击[下一步 >]。

单击[完成]。

开始安装打印机驱动程序。

- 单击[完成]时，可能会出现[未找到数字签名]对话框。要继续安装，请单击[是]。

- 自动运行在某些操作系统设置下可能不起作用。如果出现这种情况，请启动光盘根目录中的“Setup.exe”。

- 将安装使用所选语言的打印机驱动程序。

- 要停止所选软件的安装，请在安装完成之前单击[取消]。

- 有关检查打印机IP地址的详细信息，请参见打印配置页。

- 有关搜索网络打印机失败时重新配置打印机设置的详细信息，请参见如果网络打印机搜索失败。