手册目录上一个下一个
设置

# 给手送台指定自定义尺寸的纸张

- 装入自定义尺寸或特殊纸张时，请使用控制面板或打印机驱动程序指定纸张尺寸。

- 使用打印机驱动程序选择的自定义纸张尺寸将会覆盖使用控制面板所选择的。如果已使用打印机驱动程序进行了设置，则不要再使用控制面板配置设置。

- 无法使用不支持自定义尺寸设置的应用程序在自定义尺寸的纸张上打印。

- 手送台中可装入宽度在90-216毫米（3.54-8.5英寸）之间，长度在148-900毫米（5.83-35.4英寸）之间的纸张。

按[菜单]键。

按[]或[]键显示[Paper Input]，然后按[#输入]键。

`Menu: Paper Input`

按[]或[]键显示[Paper Size]，然后按[#输入]键。

`Paper Input: Paper Size`

按[]或[]键显示[Bypass Tray]，然后按[#输入]键。

`Paper Size: Bypass Tray`

按[]或[]键显示[Custom Size]，然后按[#输入]键。

`Bypass Size: Custom Size`

按[]或[]键选择单元，然后按[#输入]键。

`Custom Size: mm`

按[]或[]键输入横向值，然后按[#输入]键。

`Custom Size: Horiz. 216.0 mm`

按[]或[]键输入纵向值，然后按[#输入]键。

`Custom Size: Vert. 356.0 mm`

按[菜单]键。

此时会显示初始屏幕。

- 有关打印机驱动程序的详细信息，请参见打印机驱动程序帮助。