手册目录上一个下一个
设置

# 装入Legal尺寸纸张

本节介绍怎样将Legal尺寸纸张装入打印机。

同一步骤适用于A4纸（297毫米）或更大的纸张。

- 不要用力移动纸张侧导板。这样做可能损坏纸盘。

- 不要用力移动纸张末导板。这样做可能损坏纸盘。

- 插入纸盘时，确保它不倾斜。倾斜地插入可能损坏打印机。

使用硬币拆下后盖。

小心拉纸盘1，然后用两手抓住它并将它拉出。

将纸盘放在平坦的表面上。

向下推金属板，直到其咔哒一声到位并锁定。

在“PUSH（推）”方向捏住延伸杆，然后拉出延伸杆直到停止（将听到咔哒一声）。

延伸之后，请确保延伸杆上的箭头和纸盘对齐。

捏住纸张侧导板的卡子，然后滑动它以匹配标准尺寸。

捏住纸张前部末导板，并将它向内滑动以匹配Legal纸尺寸。

装入新纸叠，使打印面朝上。

请确保纸张叠放的高度不超过纸盘内的上限标记（上部线条）。

向内滑动导板，直到它们与纸张边缘对齐。

确保纸张叠放不高于纸张侧导板上的突出部分。

检查以确保纸张和纸张导板（侧导板以及前部末导板）之间没有间隙。

如果纸张和纸张前部末导板有间隙，则如下例所示，纸张可能无法正确送入。

小心地将纸盘1径直推入打印机内。

为了避免卡纸，请确保纸盘牢固插入。

- 若要重新插入延伸杆，可能必须用中等力度推动它。

- 有关打印机支持的纸张类型的详细信息。请参见推荐纸张。

- 有关纸张设置的详细信息，请参见软件指南。