| 主页 >维护打印机 # 清洁打印机 清洁打印机外部 清洁打印机内部 ## 清洁打印机外部 要使打印机保持较佳工作状态，每年应彻底清洁几次，按下面步骤。 注意：
不要使用酒精或稀释剂清洁打印机。 这些化学制品可能会损坏打印机。
注释：
在使用打印机后，关闭托纸架和前盖以防止灰尘进入打印机。
回到顶部 ## 清洁打印机内部 为保持打印机具有更好的打印质量，按下面的步骤清洁内部的压辊。 警告：
注意不要碰触打印机内部的部件。
| 确保指示灯未指示错误，CD/DVD支架没有插入到打印机，且出纸器在打印纸位置。
| 装入几页A4尺寸的普通纸。
| 按下打印纸按钮，退出夹住的打印纸。
| 如有必要，重复第3步。
注意：
不要把油脂涂到打印头下的金属部件。 小心不要让水溅到电子组件上。 请勿将润滑剂喷洒到打印机内部。 不合适的润滑油可能会导致机械部分的损坏。 如果需要润滑，请与爱普生认证服务机构联系。
回到顶部 |